고체의 열전도도 측정

실 습 일	2013 년 월 일 날씨 기온 ℃	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

실습 조건

항 목	시험편	기준관
재 질		구리
직 경	Φ= 40.0 mm	Φ= 40.0 mm
두 께	La=4.0 mm	LR=30.0 mm
	Lb=2.0 mm
열전도율		kR= 320kcal/mhr℃

실제 측정값

실측값			기준관 온도 실측 (t1~t10)및온도차계산Δtm-n																												작도에의해 구함		계산값
고온측 온도(T11)	저온측 온도(T12)	유 량 (L/min)	0		30		60		90		95		99		104		134		139		141		146		176		206		236		△ta	△tb	△tR	△k'a	△k'b	k
			T1		T2		T3		T4						T5		T6						T7		T8		T9		T10

작도

60℃

20℃

0℃

80℃

100℃

30

12

14

T11

40℃

온

도

거  리

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T12

φ40

30

30

30

30

30

30

4

2

계산

ΔtR=(Δt1,2+Δt2,3+  Δt3,4+  Δt7,8+  Δt8,9+  Δt9,10)/6

k'a=(ΔtR/Δta)(La/LR)kR

k'b=(ΔtR/Δtb)(Lb/LR)kR

k=(Lb-La)/{(Lb/k'b)-(La/k'a)}