표준 용액의 검량선 작성

항온 수조를 25℃로 조정한다.

온도가 각각 20, 40, 60, 80, 100%(질량)인 에탄올 수용액을 만들어 시료로 사용한다.

비중병과 마개를 깨끗이 씻은 다음 항온 건조기에 넣어 건조한다.

비중병의 무게를 정확히 칭량한다.

게이-뤽삭형 비중병의 모관부까지 가득 차도록 증류수를 채운다.

이것을 항온 수조에 약 10~20분 동안 담가 온도를 일정하게 유지한다.

비중병을 항온 수조에서 꺼내 겉의 물기를 잘 닦고 무게를 정확히 칭량한다.

증류수를 버리고 비중병을 건조시킨 후 20% 에탄올 수용액을 비중병에 넣고 항온 수조에 약 10~20분 동안 담가 온도를 일정하게 유지한다.

비중병의 항온 수조에서 꺼내 겉의 물기를 잘 닦고 무게를 정확히 칭량한다.

위와 같은 조작을 40 ~ 100%에 대하여 같은 조작을 한다.

비중을 계산한다.