정류 실험

실 습 일	2015 년 월 일 날씨 기온 ℃	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

비중병에 의한 농도측정

메탄올 표준 용액 50g 제조 및 비중병 질량 측정

메탄올의 몰% 무게	0%	10%	30%	50%	70%	90%	100%
증류수(g)	50	41.75	28.38	18.00	9.71	2.94	0
메탄올(g)	0	8.25	21.62	32.00	40.29	47.06	50
비중병 무게(g)
비중병 + 시료(g)
시료만의 무게(g)

비중병을 이용한 농도-무게 검량선

시료 무게(g)

농

도

굴절계에 의한 농도측정

굴절계에 의한 굴절률 측정

메탄올의 몰농도 굴절률	0%	20%	40%	60%	80%	100%
굴절률

비중병을 이용한 농도-비중 검량선

굴절률

농

도

정류 실험 결과표

	항목	30분	60분		90분	120분	평균
공급부	온도(℃)
	유량(mL/min)
	무게(-비중병)
	mol%
탑상부(V)	온도(℃)
	유량(mL/min)(V)
	무게(-비중병)
	mol%(xD)
환류부	온도(℃)
	유량(mL/min)(L)
재비기	온도(℃)
탑하부	무게(-비중병)
	mol%(xB)

환류비

정류부 조작선의 y 절편

공급액 조작선의 q값

이론 단수 계산

액상중의 메탄올의 몰분율 [eqn: x]

기

상

중

의

메

탄

올

의

몰

분

율

[eqn: y]