액-액 추출 실험

실 습 일	2013 년 월 일 날씨 기온 ℃	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

검량선 작성

아세트산-벤젠 표준 용액의 굴절률 측정

아세트산 농도	0%	2%	40%	60%	80%	100%
굴절률

굴절계를 이용한 아세트산 농도-굴절률 검량선 작성

굴절률

농

도

시료 측정 결과

구동 모터의 속도(rpm)	시료의 굴절률	시료의 농도(%)	공급액의 유량(mL/s)		공급액의 온도(℃)

연속상 유속에 따른 추출 아세트산 농도의 변화

구동 모터의 속도(rpm)	연속상 유량(mL/s)	추출물의 굴절률	농도	추잔물의 굴절률	농도

구동 모터의 속도 변화에 따른 아세트산 농도의 변화

구동 모터의 속도(rpm)	추출물의 굴절률	농도	추잔물의 굴절률	농도