작성자	화공세라믹과 3학년 반 번호 이름
단원명
학습 목표

(1) 장치 전체

정류 장치에서 전체 물질 수지와 끓는점이 낮은 성분의 물질 수지는 연속 단증류의 수지식

그림Ⅳ-10 전체 물질 수지

정상 상태의 조건하에서 정류탑 전체에 대한 총괄 물질 수지

i(2) 농축부

농축부에서 환류비(  ) 과 (  )가 정해지면 단과 단에서 일어나는 조성에 관한 관계식

- 농축조작선(enriching operating line)의 방정식      그림 Ⅳ-11 농축부 물질 수지

(3) 회수부

회수부에 있어서 물질 수지를 취하면

- 회수조작선(striping operation line)의 방정식

(4) 원료선의 방정식

(  ) : 원료  중에 섞여 있는 증기량 분율

(  )는 원료의 가열 상태에 따라 다음과 같이 다섯 개의 경향을 가진다.

원료 가열 상태	q의 값	q선의 경사
① 비점의 액으로 송입될 때		↑
② 비점의 포화증기일 때		←
③ 비점 이하의 액일 때		↗
④ 과열 증기일 때		↙
⑤ 액과 증기가 공존할 때		↖

그림 Ⅳ-14 선도

(5) 메가베-틸레법에 의한 이론 단수 계산하는 방법

① 2성분계의 기-액 평형 도표와 대각선를 그린다.

② 농축 조작선 작도

점 (        )를 지나고 절편이  (          )인직선을 그린다.

③ (   )선도 작도

점(     ) 를 지나고 기울기(           ) 인 직선을 그려 농축조작선과 교점을 구한다.이 점이 농축 및 회수조작선의 교점이다.

④ 회수 조작선 작도

점(         )를 지나고 ③의 교점과 연결하여 회수조작선을 그린다.

⑤ 이론단수의 삼각 작도

(   )점에서부터 시작하여 농축조작선과 평형곡선 사이에서 직각단계를 (  )을 지날 때까지 작도하고, 그 다음부터는 회수조작서과 평형곡선 사이에서 단계를 (     ) 인 점을 지날 때까지 작도한다.

⑥ 작도에 의해 얻어진 삼각형위 수가 이론계 단수 S이며, q선을 타고 넘아가는 계단이 최적 급속단이 된다.

⑦ 팀 밑에 비기(또는 재비기), 탑 꼭대기에 전축기가 아닌 분축기를 설치하였을 때는 이를 각각 하나의 단수로 볼 수 있기 때문에 이론단수를 (  ) 이라 하면 재비기(또는 분축기)만 있을 때는, 둘 다 있을 때는(       )가 된다.

⑧ 정류탑의 이론 단수와 실제 단수의 비를 총괄 탑효율한다.

(               )

(  ) : 이론 단수,  : 실제 단수