고체의 열전도도 측정

실 습 일	2024 년 월 일 날씨 기온 ℃	평가 결과		총 평
실 습 자	10번 이수	학생	교사
지도교사	(인)

실습 조건

항 목	시험편	기준관
재 질	스테인레스	구리
직 경	Φ = 40.0mm	Φ = 40.0mm
두 께	La = 4.0mm	LR = 30.0mm
	Lb = 2.0mm
열전도율		kR = 320kcal/m·hr·℃

계산

ΔtR = (Δt1,2 + Δt2,3 + Δt3,4 + Δt7,8 + Δt8,9 + Δt9,10)/6

k'a = (ΔtR / Δta)(La / LR)kR

k'b = (ΔtR / Δtb)(Lb /LR )kR

k = (Lb-La)/{(Lb/k'b)-(La/k'a)}

실제 측정값

실측값			기준관 온도 실측 (t1~t10) 및 온도차 계산(Δtm-n)
고온측 온도 (T11)	저온측 온도 (T12)	유량 (L/min)	실험	0		30		60		90		95		99		104		134		139		141		146		176		206		236
210	20	6		T1		T2		T3		T4						T5		T6						T7		T8		T9		T10
			1회
			2회
			3회
			평균	176.0		173.0		170.0		167.0						51.0		48.0						33.0		30.0		27.0		24.0

작도에 의해구함		계산값
△ta	△tb	△tR	△k'a	△k'b	k

작도

30

12

14

T11

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T12

φ40

30

30

30

30

30

30

4

2

60℃

20℃

0℃

80℃

100℃

40℃

온

도

거 리