한 유체가 관 속을 흐르고 다른 유체는 관 사이의 고리 모양의 공간을 흐르면서 열 교환이 이루어지 는 구조

그림 Ⅲ-14이중관식 열교환기3분 5초

구조는 (                ) 가격도 싸고 전열 면적을 증가시키기 위해 (           )로 같은 치수의 것을 쉽게 연결

전열 면적이 증대됨에 따라 (       )에 비해 전열 면적당의 (         )이 커지며 가격도 비싸게 되므로 전열 면적이 20m2이하의 것에 많이 사용

이중관 내에서 유체의 흐르는 방향은 (                           )가 있다.

그림 Ⅲ-15 병류와 향류에서의 온도 변화

(1) 향류(count flow)

서로 (              ) 방향으로 흐르는 것

전 장치를 통하여 열전달 속도가 비교적 일정하여 일정한 (      )를 보이므로 전 장치에 걸쳐 효과적인 열전달 효율을 얻고자 할 때 사용

(2) 병류(parallel flow)

뜨거운 유체와 찬 유체가 열교환 장치속에서 서로 (      ) 방향으로 흐르는 것

초기 온도차가 커서 열전달 속도가 크므로 (        ) 열전달을 원할 때 사용

공업적으로는 열 경제성을 고려하여 (          )를 많이 사용

(3) 평균 온도

열전달 장치의 길이에 따라 온도차가 변화하므로 장치 입구와 출구의 온도차의 평균 온도차를 사용

△t1과 △t2의 비가 (     )이하에서는 (          )를 사용

△t1과 △t2의 비가 1.5이상에서는 (                  )를 사용

2중관식 열교환기에서 110℃의 뜨거운 기름이 파이프 속으로 들어가고 20℃의 물이 관외부로 흘러가 열교환을 하여 물은 75℃로 더워져 나가고 기름은 100℃로 온도가 내려 간다. 이 때, 병류일 때와 향류일 때에 대하여 각각 평균 온도차를 구하여라.

병류일 때

= 110 - 20 = 90℃, = 100- 75 = 25℃

∴ =

향류일 때