(1) 다관식 열교환기

여러 개의 곧은 관 또는 U자관을 원통형의 동(       ) 속에 설치한 것으로 (    )으로 흐르는 유체와 (     )의 유체 사이에 열전달이 이루어지는 장치

그림 Ⅲ-16 셀-튜브형 열교환기의 구조

열교환기의 대표적인 것으로, (      )에 비하여 열전달 (    )가 커서 열전달 효과가 우수하여  각종 화학 공업에 광범위하게 이용,

형식으로는 (            ), (            ), (            ) 등

관판(tube sheet)은 고정되어 움직이지 않음, (         )에 대하여 아무런 설비가 되어 있지 않는 단점

액체 사이의 (        )가 적을 때 사용

그림 Ⅲ-17 고정 관판형 열교환기

관판의 한쪽 끝이 (     )되어 있고, 다른쪽 끝은 관(tube)의 (     )에 대비하여 자유롭게 움직일 수 있도록 되어 있음.

두 가지 액체 사이의 온도차가 클 때 사용

그림 Ⅲ-18  유동 관판형 열교환기

전열관에 U자형을 사용한 관속의 (    )을 원통 용기의 쉘 끝단에 (       ) 이음으로 고정하고, 전열관은 쉘과 관계없이 유체 온도에 의한 신축이 자유로이 작동되어야 하며, 관속을 쉘에서 인발해서 (    )및 점검할 수 있는 구조의 열교환기.

두 액체 사이의 온도가 차 클 때 사용

그림 Ⅲ-19  U자형 열교환기

(4) 관 배열 및 방해판

다관식 열교환기에서는 (             )열전달을 좋게 하기 위하여 관 배열 및 내부에 (           )을 설치하거나 (          )에 대비하여 유동 두 구조를 설치

관배열 방식은 (           )식과 (            ), (           ) 위치 고정

그림 Ⅲ-22 관의 배열 형태

삼각형식으로 위치를 (    )시켜 주면 (      )보다 많은 관을 배열할 수 있고 열전달 속도도 크다.

방해판(baffles) :(                                         )

그림 Ⅲ-23 반달형 방해판

열전달 면적을 크게 하기 위하여 (      )이라는 판을 부착시켜 열전달 속도를 증가시킨다.

그림 Ⅲ-24  다양한 모양의 핀관

와권상으로 만들어진 특수 형상의 (      ) 내부에 고온 유체를 흐르게 하고 동체 측 유체를 가열하는 구조로서 (                    )의 열교환기에 많이 사용

제작이 (          ) 보수 및 청소 등 다루기도 번잡하므로 (               )에 사용

그림 Ⅲ-20 와권식 열교환기

내연기관의 (               )의 열교환기로서 (        )를 증가하기 위하여 교반기를 설치하여 내부 유체를 교반하거나 전열 면적의 부족을 보충하기 위하여 (    )을 병용하기도 한다.

재킷 내부를 청소할 수 없으므로 (       )이 적은 수증기, 물, 레온 및 암모니아 등을 사용

이 형식은 일반적으로 (        )가 적고 전열 면적에 비하여 설치 면적과 내부 용적이 크므로 열 교환기 보다는 오히려 저장 용기 또는 (      )목적으로 사용하는 경우가 많다

다수의 평판을 일정 간격으로 배치하고 그의 (      ) 하나 걸러서 마다 각각의 유체를 통하도록 고안된 형식

이 형식에서는 흐름의 방향이 (        ), 또는 (     )의 어느 것으로도 만들수 있다.

평판식 열교환기는 (      )이 적은 것이 특징이며 (            )에서 많이 볼 수 있다.

최근 (           )로 많이 사용되는 평판식 열교환기

판형 열교환기의 특징은 동일한 용량의 (               )에 비하여 부피와 무게가 작고 열교환기 (           )의 변경이 용이한 점이다.

그림 Ⅲ-21 (a) 평판식 열교환기 3분 18초 (b)평판식 열교환기의 가열부 구성

(c) 평판식 교환기의 구성도

냉각수 대신에 (         )를 냉각 유체로 하고 팬을 사용하여 전열관의 외면에 공기를 강제 통풍시켜 내부 유체를 냉각시키는 구조의 열교환기

공기는 (        )가 매우 작으므로 보통 전열관에는 (         )이 달린 관이 사용

공냉식 열교환기에는 튜브 Bundle에 공기를 삽입하는 (           )과 공기를 흡입하는 (           )이있다.

공냉식 열교환기는 (         )수가 필요 없으므로 (수원 보호의 불필요) 최근 그 이용이 급격히 증가되고 있다. 그러나 넓은 설치 면적이 필요하며 건설비가 비싸고, 관에서의 누설을 발견하기 어렵고, 전열관의 (      )이 곤란한 점 등의 단점.

그림 Ⅲ-21 공냉식 냉각기