응축 :  일정 압력에서 냉각시켜 어떤 (     ) 이하로 낮추든가 일정 온도에서 (    )을 가하여 그 물질의 (            )을 넘을 때 나타난다.

액화와 같은 뜻으로 사용되는 일이 많지만, 이러한 경우를 좁은 뜻의 응축이라 하며   (     )이라고도 한다.

03. 증발과 응축                                                        4. 응축기의 원리

과포화 증기 : 기체가 준안정 상태인 경우에 는 응축하지 않는 일이 있는 데, 그러한 경우기체의 온도가 (              )보다 높을 때는 응축은 일어나지 않는다.

기체의 응축점 : (                   )

(1) 응축의 원리

응축기 :  응축성 증기 를 냉각 응축시키는 장치, 보통 (          )라는 이름으로 불림

화학 공업에서 는 (          ), (          ) 등의 부속 장치 로서 널리 이용

응축 증기가 수증기인 경우에는 (         )라고도 하며,  냉각에는 냉수를 사용하는 일이 많다.

증류와 같이 (      )이 냉각 매체와 흔합해야만 하는 경우에는 증기와 냉각 매체를 급속벽을 통해 접촉시가는 표면 응축가가 이용되고, 이것은 보통 (        )으로 되어 있다.

응촉액과 냉각 매체를 혼합해도 좋은 경우에는 (        )가 이용되며 여기에는 증기와 냉각 매체가 (      )와 (         )의 두 가지 경우가 있다.

역류식 혼합 응촉기 : (                                              )

대기각 : 대기압에 거의 같은 정압을 나타내는 수직관 속의 (               )

분사 복사기 : 물을 노즐에서 분사하고, 거기에 증기들 흔입해서 응축시켜 냉수와 함께 배출하는 것