증발기로부터 발생되는 (           )를 회수하는 장치로 증발관 내를 (     )으로 유지하기 위해서 사용

접촉 방식에 다른 분류

03. 증발과 응축                                                5. 응축기의 종류와 특성

(              ),  (            )

보통 발생 증기를 냉각수를 직접 접촉시키는 (          ) 사용

냉각시키는 방법에 따라 분류

(         ) 응축기, (         ) 응축기, (           ) 응축기

(1) 접촉 방식에 따른 분류

증기와 냉각수가 (         )을 통해 (         )으로 접촉하는 방법

증기의 양에 비해 (          )가 많이 필요

구조가 복잡하고 값이 (         ) 때문에 진공이 필요하거나 (       )이 가치 있는 것일 때 사용.

증기에 냉각수를 (       ) 접촉시키는 방법

열효율이 좋고 (         )가 산 것이 특징

증기와 냉각수의 흐름 방항에 따라 (        )과 (        ), (    )과 (    )으로 나눌 수 있다.

(2) 냉각 방법에 따른 분류

냉매가스를 (     )로 냉각하여 응축시키는 기기

자연 대류식은 공기의 (         )를 이용하여 냉각시키는 방법, 주로 (          )에 많이 시용하며, 열전달 면적을 늘리기 위하여 (            ), (           ) 등을 부착

강제 대류식은 팬을 부착하여 3 m/s 정도의 풍속으로 공기를 (        )시키는 방법

공랭식 응축기 특징

효율이 좋지 않아 냉매 온도가 적게 올라가는 (        )으로 사용

냉각수를 사용하지 않으므로 따로 (            )이 필요 없다.

효율이 좋지 않아 같은 (          )을 내보내가 위해서는 응축기 형상이 커져야 한다.

효율을 좋게 하기 위해(         )이 잘 되는 곳에 설치

응축기의 냉매를 (   )로 응축시카는 장치

압축 기체를 포화 온도까지 (      )시켜 (          )하는 장치

수랭식 응축기는 (           ), (         ) 유형으로 구분

평행류는 고온 유체와 저온 유제의 흐름이 (       ) 방향으로 가는 것

대향류는 고온 유체와 저온 유체의 흐름이 (          ) 방향인 것

수랭식 응축기 특징

공랭식보다 (           )가 양호

대용량의 (         ) 및 (         ) 냉동 장치에 많이 사용

고온의 (         )를 빠르게 식혀 줄 수 있다.

대향류 응축기가 평행류 응축기에 비해 (            )이 우수