액체 추출 장치는 (

( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )

)

흡수나 증류 조작은 기상과 액상의 밀도차가 크므로 쉽고 신속하게 분리할 수 있지만 액체 추출은 밀도차가 작으므로 분리가 어렵다.

액체 추출 장치는 (

)

액체 추출 조작은 회분식도 가능하나 다회 추출, 향류 다단 추출, 연속 미분 추출 및 환류 추출과 같은 연속식을 주로 사용

(1) 회분식 추출 장치

혼합과 침강이 동일한 용기에서 이루어진다.

혼합을 위해서는 (	)

우선 추출 대상 물질과 용매를 혼합 용기에 넣고 충분한 추출이 이루어질 수 있도록 교반을 실시

추출이 완료된 후에는(

)

혼합 시간과 상분리에 필요한 시간은 추출 대상 물질 및 용매의 특성에 따라 탈라지며 이는 실험을 통해 결정

(2) 연속식 추출 장치

혼합 침강기는 (

)

두 용액을 흔합시키는 흔합조와 분리 후에 두 용액을 밀도차에 의해 분리시카는 침강조를 연결한 장치

혼합은 교반기를 통해 기계적으로 이루어질 수도 있으나 노즐이나 관을 통해 액체를 펌핑 (pumping)하여 수행될 수도 있다.

일반적으로 흔합-침강기는 물질 전달효율이 높아 물질 전달 데이터 없이 평형 데이터를 기초로 평형단 해석만을 통해서도 신뢰성 높은 장치 설계가 기능하고,  조업이 간단하다는장점

다른 연속 추출 장치에 비해 (

)

공업적으로 보통 쓰이는 방법으로 (

)

혼합조(mixer)와 침강조(settler)가 직렬로 연결된 것으로 여러 개를 조합하여 병류 및 향류 조작

장치의 구조가 간단하여 (

)

대표적인 장치는 믹서 세틀러 추출 장치로 두 용액을 혼합시키는 혼합조와 분리 후에 두 용액을 비중차에 의해 분리시키는 침강조를 연결한 장치로 구조가 간단하고, 조작을 간단하게 할 수 있는 장점

무거운 액(heavy liquid)이 탑상에서 들어가서 연속상(continuous phase)으로 탑을 채운 상태로 바닥으로, 가벼운 액(light liquid)은 바닥에 있는 노즐을 통하여 분산 또는 액체 방울로서 위쪽으로 상승하여 탑상부에서 합쳐진 후 나간다.

다른 방식으로 (	)

탑 내부에 벌 새들(berl saddle)이나 라시히 링(resching ring)을 충전하여 액체 방울이 합쳐지거나 재분산되는 것을 원활하게 해주면 더욱 효과적

구조가 간단하고, (

)

다공판 탑은 액제 방울의 생성 소멸이 1회에 그치는 분무탑의 단점을 해결한 것으로 다공판을 통해 액체 방울의 재형성 및 재분산이 일어나도록 여러 변 반복하여 효율을 높이게 된다.

일반적으로 가벼운 액체는 (

)

다공판으로 단을 만들었기 때문에 분무탑에서 문제가 되는 역혼합(back mixing)을 줄일 수 있다.

방해판 탑(baffle column) : (

)

방해판의 간격은 보통 10~15cm이며 부식에 의해 구멍이 커지거나 막히는 일이 없으므로 현탁된 고체를 함유한 용액의 취급에 적당

터빈이나 중심에 회전축이 있는 교반기로 기계적 에너지를 공급하여 두 상을 혼합하는 것으로 교반 날개 사이에는 혼합 침강기의 효과를 얻기 위하여 간막이나 (

)

무풍 구역은 상(phase)들의 혼합과 분리를 촉진하기 위해 철망(wire mesh)으로 설치

이 탑은 부식 액체를 사용하면 내부 장치가 침식되므로 사용할 수 없다.

그림 Ⅳ-19은 패들(paddle)형 교반기를 사용하는 쉬벨 탑(Scheibel tower)이며 원판형 날개를 사용하는 회전 원판탑도 있다.

원심 추출기는 (

)

포드비엘니악(Podbielniak) 추출기는 무거운 금속통 속에 액이 들어오고 나갈수 있도록 속이 비어 있는 횡축에 나선형의 리본이 감겨져 있다.

무거운 액제는 나선형의 바깥변을 따라 외측으로 이동하고,  가벼운 액체는 안쪽면을 따라 내측으로 이동

원심 추출기는 (

)