추료가 고체일 때에는 향류 연속 조작이 가능하지만 줄기 입자가 포함된 추료일 때에는 이 조작보다는 고체는 정지시켜 놓고 (	)

추료가 분말인 경우에는 적당한 교반에 의해 추료를 추제 중에 현탁시키고 신속하게 추출

고-액 추출은 고체와 액체가 접촉하여 추출이 이루어지므로 접촉 면적이 커야 물질 전달이 잘 이루어 짐

고-액 추출 장치로는 (

( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )

)

(1) 고정상 추출 장치

고정상 추출 장치는 (

)

추출액은 바닥에서 나오며 새로운 용매를 공급하여 추출을 반복.

이와 같은 추출에서는 사용하는 용매의 양이 많아서 추출액의 농도가 낮아진다는 단점

이 같은 단점을 해결하기 위해 고체를 정지시켜 놓고 용매를 반연속적으로 흐르게 하는 다중단 침출 장치를 사용

용매를 이동시키는 데 중력을 사용하는 경우를 생스크법 (Shanks process) 이라 하며 펌프를 이용하여 가압하여 추출하는 방법을 강제 연속 추출법 또는 확산 기구법(diffusion battery process)

유지, 사탕무 및 탄닌 등의 추출에 널리 이용되는 방법

(2) 이동식 추출 장치(moving-bed extractor)

수직 원통 또는 경사 원통의 내부에 나선형 운반기를 설치하여 추료와 추제를 향류로 접촉시키는 방식으로 향류 연속 추출 장치라고도 함.

볼만 추출 장치(Bollman extractor) : (

)

힐데브란트 추출기(Hildebrandt extractor) : (

)

이동상 추출 장치는 (

)