화학 공정의 각종 공정에서는 습도를 조절하지 않으면 원료나 제품에 나쁜 영향을 주며 불량품이 많이 발생

습도 조절이란 건조 공기나 수분을 포함한 기체 등을 이용하여 공정 내에 습도를 조절하는 조작

습윤 공기(wet air) : (	)

건조 공기(dry air) : (	)

증습(humidification) : (	)

감습(dehumidification) : (	)

조습(air conditioning) : (	)

(1) 습도(humidity)

공기 중에 포함한 수증기 양이나 비율을 수치로 나타낸 것

용도에 따라 여러 종류의 습도를 사용

공기중의 수증기의 분압 와 그 온도에서의 포화 수증기압 의비를 백분율로 표시한 것

대기 중에 포함되어 있는 수증기의 양을 그 온도의 포화 수증기량으로 나누어 나타낸다.

온도에 따라 변하여 공업적으로 잘 사용하지 않으나 물리학, 기상학 등에 많이 사용하는 습도는 보통 상대 습도, 화학 공학에서는 절대 습도를 사용하는 것이 편리

비교 습도와 상대 습도 사이의 관계

여기서 이므로 이다.

(	)

습윤 기체는 근사적으로 이상기체라고 볼 수 있으므로 수증기와 공기의 분압의 비는 그 몰수의 비와 같다.(돌턴의 법칙)

여기서 18 및 29는 수증기와 공기의 분자량

화학 공학에서 단지 습도라고 하면 보통 P = 1atm일 때의 절대습도를 말한다.

(	)

는 온도만의 함수이므로 전압 가 주어지면 는 온도만으로 정해진다. (값은 부록6의 물의 상태표에서 구한다.)

온도가 25℃, 전압 1atm에서 수증기의 분압이 18.5mmHg였다. 절대 습도, 포화 습도는 얼마인가?(단, 이 온도에서 물의 포화 증기압은 23.8mmHg이다.)

(

)

포화도(degree of saturation)이라고도 한다.

온도 25℃, 전압 1atm에서 수증기의 분압이 18.5mmHg였다. 상대 습도는 얼마인가?(단 이 온도에서 물의 포화 증기압은 23.8mmHg이다.)

30℃, 1atm에서 수증기의 분압이 23.87mmHg였다. 절대 습도, 포화 습도, 비교 습도 및 상대 습도는 얼마인가?(단 이 온도에서 물의 포화 증기압은 31.82mmHg이다.)

온도 49℃, 압력 1atm의 습한 공기 205kg이 있다. 이 중에 5kg의 수증기를 함유한다.

1. 수증기의 분압은 얼마인가?

2. 이 공기의 절대 습도는 얼마인가?(단 49℃에서 물의 증기압은 88mmHg)

3. 상대 습도는 얼마인가?

4. 비교 습도은 얼마인가?

(2) 이슬점(dew point)

(

)

이슬이 맺기 시작하는 온도

대기 중의 수증기의 분압이 그 온도에서 포화 증기압과 같아지는 온도

상대 습도가 100%되는 온도

습도가 그 온도에서의 포화 습도가 되는 점

(	)

(3) 습도 도표(humidity chart)

(	)

습도 도표의 기록 사항

(	)

(	)

(	)

(	)

(	)

그 외 습도 도표에 따라서는 (	), (	)

( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )