습도 조절에는 공기의 습도를 증가시키는 증습과 감소시키는 감습

증습 조작에는 수증기를 공급하는 방식, (

)

공기의 습도를 증가시키는 가장 간단한 방법은 수증기를 불어넣는 것이지만 온도 조절이 어려우므로 그다지 쓰이지 않는다.

증습 장치로는  횡형 분무실식 증습 장치, 분무 탑, 충전탑 등이 있다.

실용적으로는 분무탑 또는 충진탑을 이용하고 이 중에서 공기와 물을 충분히 접촉시켜서 증습

증습 방법은 (

)

단열 증습법

(

)

이 경우 공기의 상태변화는 대략 단열포화곡선에 따라서 진행해도 된다. 따라서 수온은 공기의 단열포화온도와 같다.

온수 증습법

(

)

단열 증습에 비하여 열 경제적으로는 약간 불리하지만 탑의 높이가 낮아도 된다. 또 공기의 온도를 자유로이 조절할 수 있는 이점

건조에서 사용한 공기를 재차 이용하거나 또는 냉방을 위해 공기의 습도를 감소시키는데는 여러 가지 감습 조작 방법이 있다.

냉각 감습법(cooling dehumidification)

가장 많이 쓰이는 방법

압축 감습법(compression dehumidification)

공기를 압축냉각하면 여분의 수증기가 응축되므로 습도를 극도로 저하시킬 수가 있다.

액체 공기를 만들 때 이 방법이 쓰인다.

흡수 감습법(absorption dehumidification)

(

)

건조제(흡수제)의 재생이 문제이고 대규모로는 적당하지 않다.

흡착 갑습법(adsorption dehumidification)

(

)

흡착제(adsorbent)는 100℃ 이상으로 고온 가열하던지 또는 화학적으로 처리하면 상당한 재생효과가 있으므로 최근 널리 사용

( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )