(1) 분쇄의 원리

분쇄

(                                   )

고체를 기계적으로 작게 부수거나 잘라내는 조작, 압착, 충격, 마찰, 절단과 같은 힘의 작용에 의해 이루어짐

(                  ) : 호두와 같이 딱딱한 열매 껍질을 누르는 힘에 의하여 깔 때 - 딱딱한 고체의 조분쇄

( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )

(                 ) : 절구에서 절굿공이로 내리치거나 또는 망치로 두드려 부술 때 - 조분쇄나 미분쇄

(                  ) : 맷돌에서 콩을 갈거나 또는 쇠를 줄칼로 갈아서 분쇄하는 것 - 연하고 마모성이 적은 물질을 미분말로 분쇄

(                  ) : 가위로 물질을 자를 때 - 일정한 크기나 모양의 입자를 생산

어떤 한 가지 분쇄기에서 분쇄되는 과정은 대개의 경우 위의 4가지 원리가 동시에 작용

분쇄의 이점

균질의 혼합물을 만들기가 용이해진다.

일정 질량당 표면적이 증가되므로 용해 속도나 반응 속도 등이 전보다 빨라진다.

일정 질량당 이용률이 높아진다.

분체로 하면 유동성이 생겨 수송이나 저장 등에 더욱 편리해진다

(2)분쇄의 목적

고체의 표면적 증가-물리적,화학적 작용의 촉진 및 반응 물질과의 접촉면을 증가

이종 성분의 균일 - 혼합 입도의 분포가 다른 혼합물을 균일한 입경을 가진 혼합물

이종 성분의 분리-유효한 성분의 분리를 촉진

(3) 분체

일반적으로 형상 입자의 크기가 따라 대체로0 .1μ이하를 (         ), 0.1~1μ을 (     ),1 ~100μ을 보통 (        ),0.1 ~1mm이상을 입체로 구분하는 경우가 있으나 정확히 구분한다는 것은 곤란

입자의 모양은 입자의 크기를 측정하는 데 중요하지만 입자의 운동에도 영향의 미침

형상 계수(shape factor) : 각각의 모양에 따른 특성값, 구형도(sphericity)가 널리 사용

구형도 = (                                )

입자의 형태가 완전한 구형일 때 구형도 1,구형이 아닌 모든 입자의 구형도는 1보다 작은 값

자연 또는 인공적으로 얻을 수 있는 분체는 그 모양과 크기가 모두 다르다.

직접 측정법 : 일반적으로 많이 쓰이는 방법으로 먼지의 크기를 현미경과 같은 측정 기기로 측정하는 방법

간접 측정법 : 분체의 물리적, 화학적 현상을 측정하는 방법

분체의 크기를 말할 때 입자 하나 하나의 지름보다는 입자 전체의 평균 지름으로 말하는 것이 중요

보통 체 분석(sieve test)법을 이용하여 입자의 크기를 정함

어떤 분체를 체(sieve)로 쳤을 때 채 눈(sieve mesh)의 크기가a인 체는 통과하고 체 눈의 크기가b인 체에는 걸린 분체의 평균 지름

공업적으로 주로 많이 사용되는 체 분석법은 표준체(standard seive)를 사용하여 분체의 크기 순서로 나누는 것

표준체는 금속실로 만들며,체의 구멍 크기는 체눈(메시, mesh)으로 규정

메시(mesh) :타일러(Tyler)표준체에서는 메시는 체 바닥1인치(inch)의 길이 안에 들어 있는 체 눈의 수 , 예를 들면 200 메시의 체는 체바닥 1 인치 안에 체 눈이 200개 있으며, 이 체의 바닥 면적 1 in2안에는 40.000개의 체 구멍이 있는 것이다.

입자 지름의 측정 방법(measurement of particle size)

체분류법(sieve analysis)

표준체를 측정 범위에 따라 거친 것부터 미세한 것의 순으로 맞추어 그 최상단의 체에 시료를 넣고 체 진탕기에 걸어 진동을 주어서 입자군을 각 체 위로 분류하는 방법

가장 간편하므로 널리 사용

침강법

입자가 유체 중을 침강할 때의 속도와 입자 지름,밀도 등의 상호관계를 이용해서 간접적으로 입자 지름을 구하는 방법

일반적으로 침강법이라고 하며 침강이 일어나는 입자에 가해지는 외력에 따라 중력 침강법,원심력 침강법 등으로 구분

공기 투과법

미분말의 충전층에 공기를 통하고 그의 저항과 유량과의 관계로부터 분말의 입경 또는 비표면적을 구하는 방법

흡착법

불활성 기체를 분체 시료에 단분자층을 입히는 데 필요한 양을 측정하여 분자 한 개당 단면적을 알고 있을 때 이로부터 표면적을 구하는 방법

광투과법

미분체를 포함하는 현탁액 중의 일정한 깊이의 부분에 일정한 강도의 빛을 통과시켜 나오는 빛의 광전도를 측정하여 구하는 방법

타일러 표준체를 이용하여 분체 시료의 입자 크기를 측정하였다. 100메시 체에는 통과하고150메시 체에는 걸린 분체 시료의 평균 지름은 몇mm인가?