(1) 분체의 기본 성질

( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )

밀도는 (                                                        )

분체는 가루 사이에 공간이 많이 형성되기 때문에 눈으로 보아서 같은 부피라도 실제 무게는 작게 된다.이와 같이 흙이나 분체가 나타내는 밀도를 겉보기 밀도.

분체의 밀도는 겉보기 밀도(bulk density)가 더 자주 쓰임

겉보기 밀도는 분체의 입자 크기 분포나 입자가 존재하는 환경에 따라 달짐

(

)

(2) 분체의 2차 특성

용기에 분체를 담았을 때 용기 자체를 흔들거나 분체를 다지면 단위 부피당의 질량이 커지는 현상,충전 특성 또는 다짐성(compaction)

입자로 된 분체 집단의 다짐성은 분체의 겉보기 밀도,입자의 크기,입자의 모양,표면적,경도,수분 함량과 같은 분체의 기본 성질에 직접 영향을 받고 변화

응집성 : (                                        )

부착성 : (                                         )

부착 현상은 주로 기계적인 엇물림(interlocking)에 의하여 일어나거나 또는 정전기적 부착과 같이 입자의 전기적 부하에 의한 인력에 의해서 일어남

분체를 저장 용기에 저장하거나 저장 용기에서 배출할 때,또 벨트 컨베이어(belt conveyer)를 이용하여 분체를 운반할 때에는 분체의 흐름 특성에 많은 영향을 받음

분체의 지름이10㎛이하의 작은 입자 크기를 가진 미세 입자로 되어 있으면 흐름 특성이 매우 불량

입자의 흐름 특성은 안식각(angle of repose)를 측정하여 확인

안식각 : (

)

안식각이 작은 분체: 잘 흐르는 분체(free-flowing powder)

안식각이 큰 분체 : 잘 흐르지 않는 분체(poor-flowing powder)

일반적으로100㎛이하의 입자가 섞여 있지 않은 분체는 안식각이20~30°로 흐름성이 크게 나쁘지 않음.그림               Ⅴ-3 안식각 측정 모형

분체를 빈이나 호퍼,사일로 등에 저장할 때 분체 사이의 마찰과 벽과의 마찰 때문에 벽이나 바닥에 미치는 압력은 예상보다 상당히 작음

대부분 분체의 높이가 빈(bin)의 지름의3배가 될 때까지는 바닥에 미치는 압력은 높이에 비례하여 증가하나 그 이상이 되면 분체를 높게 쌓아도 빈의 바닥에 미치는 압력에는 영향이 없음.

원통형 빈에 분체를 저장할 때,분체의 상호 마찰에 의해 아치(arch)를 형성하여 압력이 밑면까지 전달되지 않는 현상이 생기므로 빈의 밑에서 분체를 흘려 보낼 때,분체는 어느 정도 흘러 내리다가 그치고 마는 현상 발생하므로 저장 용기에 적당한 장치를 설계해야함.

그림 Ⅴ-4 분체의 저장 용기

분체에 간접적 영향을 주는 성질에는 광학적 성질, 전기적 성질, 자기적 성질, 열적 성질, 음향적 특성이 포함

( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )

기체 또는 액체와의 혼합 관계에서 분체-체계의 특유한 성질로는 수분 흡수성, 분진의 폭발성, 흡착 현상, 용해 현상 등