( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )

(4) 분쇄기의 종류와 운전 방법

분쇄 기계는 분쇄해야 할 원료 물질의 성질과 분쇄하여 얻어지는 생성물의 입자 크기에 따라 여러 가지 분쇄 기계를 선택하여 사용

분쇄 기계는 분쇄해야 할 원료 물질의 성질과 분쇄하여 얻어지는 생성물의 입자 크기에 따라 여러 가지 분쇄 기계를 선택하여 사용

분쇄물의 크기에 거친 분쇄기(조분쇄기, coarse),(                                ), 고운 분쇄기(미분쇄기, fine crusher), (                                          ) 등으로 분류

표 Ⅴ-4 분쇄기의 분류

분류	장치의 보기	입자 크기
거친 분쇄기	조 분쇄기(jaw crusher) ( ) 롤 분쇄기(roll crusher)	80~140mm
중간 분쇄기	해머 밀(hammer mill) ( ) 롤러 밀(roller mill)	10~3mm
고운 분쇄기	마모 밀(attrition) 텀블링 밀>(tumbing mill) - 로드 밀(rod mill) - ( ) - 튜브 밀(tube mill) - ( )	100메시 이하
아주 고운 분쇄기	내부 선별기 부착 해머밀(hammer mill with internal classification) ( ) 교반식 밀(agitated mill)	메시 이하

① 아귀 분쇄기(jaw crusher)

V자 모양의 턱(jaw)에 원료를 넣고 압착하여 분쇄하는 장치

한쪽 턱은 고정되어 있고 다른 한쪽은 왕복 운동

그림Ⅴ-8 아귀 파쇄기(aw Crusher Animation)

② 선동식 분쇄기(gyratory crusher)

고정된 유발과 편심으로 선회하는 원추형의 분쇄머리에 의하여 분쇄되며 간격은 항상 변화한다.

(                                                                                                                                                           )

선동 분쇄기는 그 동작이 왕복 운동이기 보다는 회전 운동이기 때문에 왕복 운동을 하는 조 분쇄기에 비하여 소모 동력이 적고 고르며 단위 배출 면적당의 분쇄 능력도 더 크다.

그림Ⅴ-9 선동식 파쇄기(How does a gyratory crusher works)

2개의 평활한 원통형 롤이 서로 반대 방향으로 회전하면서 분쇄하는 이중 롤 분쇄기(double roll crusher)와 톱니가 달린 한 개의 롤과 벽 사이에서 분쇄하는 단일 롤 분쇄기(single roll crusher)가 있다.

③ 롤 분쇄기(roll crusher)

(a) 이중 롤 분쇄기(b)단일 롤 분쇄기

그림Ⅴ-10 롤 분쇄기(Double Roll Crusher)

이중 롤 분쇄기는 입자에 전달되는 힘이 아주 커서 분쇄되기 힘든 입자에 의하여 롤면이 손상되는 것을 방지하기 위하여 한 쪽 롤에는 스프링이 있으며, 압축,전단 및 마찰에 의하여 분쇄가 일어난다.

단일 롤 분쇄기는 압착,충격,찢음이 동시에 작용하여 물리각의 문제는 얼어나지 않으나 대체로 다소 경도가 작은 것만을 분쇄할 수 있다.

① 해머 밀(hammer crusher 또는 hammer mill)

돌아가는 바퀴에 해머가 달려 있어 회전하면서 충격에 의하여 원료를 부순다.

해머 분쇄기의 밑에는 체(screen)가 있어서 일정한 크기로 분쇄된 것만 이를 빠져 나가게 되어 있다.

(                                                                                                                                                  )

아스베스트, 사탕수수, 코크스 등 섬유질의 분쇄에도 이용되고 있는데 이 때에는 바닥의 강철 막대는 모서리가 날카로운 것을 쓴다.

그림Ⅴ-11 해머 밀(Hammer Mill Working Animation)

② 회전 압축 밀(rolling compression mill))

회전하는 롤러와 고정된 고리면 상에 원료가 끼여서 파쇄

그림Ⅴ-12 회전 압축 밀(Vertical Roller Mill)

③ 마모 밀(abrasion mill)

분쇄 원료가 회전 원판에 홍이 파인 평판 사이에서 비벼지게 되어 분쇄되는 기기

단일 회전자 밀 : (                                                   )

이중 회전 밀 :  (                                                   )

그림Ⅴ-13 마모 밀

④ 텀블러 밀(tumbling mill)

원통의 외통이 수평축을 서시히 돌리고, 그 통 부피의 절반이 고체를 분쇄시키는 매체(금속, 단단한 자갈, 지르콘 등의 구형)로 채워짐으로써 텀블링이 형성되어 원료를 분쇄

원료 투입 방법에 따라 연속식 또는 회분식

분쇄 매체와 형태에 따라 로드 밀, 볼 밀, 패블 밀, 튜브 밀, 칸막이 튜브 밀로 구분

그림Ⅴ-14 원추형 볼 밀(ABB ring geared mill drives) 3분 07초

⑤ 버스톤 밀(burstone mill, 맷돌)

사람이 아주 오래전부터 사용해 온 분쇄기로 맷돌이라 부름, 밀가르를 만드는 데 주로 사용

곡물의 가루 내기와 페인트, 인쇄용 잉크 및 의약품 제조 공업 등의 분야에서 소형이 사용됨

① 내부 선별기 부착 해머 밀(hammer mill with internal classification)

회전자 원판에 허용 입자보다 큰 입자를 분리해 내는 방사형 날개가 있고, 회전자 축에는 환풍기가 있어 허용 입자 이하 크기의 생성물은 공기와 함께 수집관으로 배출

그림Ⅴ-15 내부 선별기 부착 해머 밀

② 유체 에너지 밀(fluid energy mill)

(                                                                                                                                                        )

그림Ⅴ-16 유체 에너지 밀(1분 20초)

③ 교반식 밀(agitated mill)

볼, 펠릿, 모래알과 같은 고체 분쇄 매체를 내포한 용기에 액체를 채운 후, 교반하고나 진동시킴으로써 아주 미세한 입자를 얻을 수 있는 분쇄기

그림Ⅴ-17 교반식 밀(9초)

④ 콜로이드 밀(colloid mill)

(                                                                                                                                                            )

그림Ⅴ-17 콜로이드 밀(colloid mill peanut butter- soya-food- almond) 1분 30초