( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )

(1) 여과의 목적과 원리

여과(filtration)

(                                                                                                                                                       )

찌꺼기(residue) : (                                         )

여과액(filtrate) : (                                         )

여과재 : 실험실에서는 여과기,유리 여과기,유리 섬유,석면 등이 흔히사용되며,공업적으로는 면, 나일론, 다공성 금속, 금속 섬유 등이 사용

여러 가지 상태의 고체-액체 흔합물을 여과 목적에 맞게 여과하려면 가장 알맞은 방법과 여과 장치를 선택

여과의 응용

화학 실험, 침전 분리 등에 응용

화학 공업에서는 음료수, 양조 공업, 안료 및 요업 공업 등에 응용

폐수 처리에서 청정액과 찌꺼기 를 함께 얻기 위하여 사용하는 가장 일반적인 중요한 단위 조작의 하나이다.

분리시키는 고체 입자도 0.1 μm이하에서 수백 μm에 이르고, 고체 농도도 모래 여과기 등에서와 같은 극히 묽은 것에서 50% 이상의 슬러리까지 광범위

여과 방법에 따른 여과의 분류

상압 여과, (                  ), 가압 여과 등으로 구분

여과하려는 혼합물의 물리적 특성 및 여과 후 필요한 물질에 따라서 여과 방법과 장치를 선택