(1) 도료

도료는 페인트나 에나멜과 같이 고체 물질의 표면에 질하여 고체막을 만옮으로써 물체의 표면을 보호하고 아름답게 하는 물질을 총칭

① 도료의목적

물체의 보호, 방식, 내유, 내약품, 방습

(                        )

생물 부착 방지, 살균, 전도성 조절, 반사

② 피막 형성 성분

피막을 형성하는 성분을 분류

③ 도료의 구성

주성분 : (                                                   )

조성분 : (                                                  )

④ 도료의 분류

도료를 (                                      )등을 기준으로 분류

① 유성 도료

(                                 )를 사용하는 도료로, 윷, 카슈유 계 도료, 유성 페인트, 유성 에나멜 등이 있다.

장점

도장이 용이하며 특히 붓 도징에 적당함

휘발 성분이 적기 때문에 1회에 후 도막이 가능하고 용제 휘발에 기인하는 핀홀 현상이 생기지 않음

(                                               )

철재 표면에 대해 도징성이 좋기 때문에 철재에 잘 부착하여 녹 방지

효과가 좋으며 오래된 도막 위에도 비교적 잘 부착하기 때문에 중칩 도장 및 덧칠이 가능함

도막은 유연성 및 내후성이 좋음

단점

건조시간이 긺

(                                        )

도막 형성 요소의 분해에 의해 발색물질이 생성하여 도막이 황변하기 쉬움

유성 페인트

(                                            )

유성 페인트는 지건성이며, 견고성, 내수, 내알칼리성이 부족하다.

유성 에나멜

송진이나 에스터고무 등의 천연 수지나, 송진 변성 말레인산 수지, 페놀 수지 등을 건성유와 가열 중합시킨 것에 용제나 건조제를 첨가한 것을 유성 에나멜이라 한다.

장점 : (                                        )

단점 : 도막 성능은 합성 수지 도료보디는 떨어진다.

② 합성 수지 도료

알키드 수지 도료

무수프탈산과 글라세롤 혹은 펜타에리트라이트의 폴리에스터를 기름 혹은 지방산으로변성시킨 것

지방산의 변성 : 지방산, 무수프탈산, 다가 알코올의 3가지를 불활성 가스 하에서 220~ 250℃로 폴리에스테르화 한다.

기름 변성 : 사전에 다가알코올과 기름(트리글라세리어드)과의 에스터 교환으로 모노 혹은 디글리세라이드를 만들어 무수프탈산을 더하여 폴리에스터로 만든다.

아미노 수지 도료

알카드 수지 (주로 단유성)와 아미노 수지의 혼합물을 도막 형성의 주요소로하는 소부 도료를 말한다.

부틸화 요소 수지, 멜라민 수지를 주로 사용하고, 벤조구아나민 수지도 시용된다.

일반적인 특성은 저온에서 단시간에 소부가 가능하며, 도막이 질기고 광택이 좋고, 변색이 적고 내후성 및 내약품성이 좋으며, 내마모성, 전기적 제성질이 우수하고 난연성이 있다.

별다른 결점은 없으나 에폭시, 바이닐, 아크릴, 수지 도료에 비해 부착성 및 내알칼리성이 조금 나쁘다.

아크릴 수지 도료

합성 수지 도료의 대표적인 것으로 투명성, 무변색성, 광택, 내후성 등이 뛰어나다.

보통 아크릴산, 메타크릴신을 주성분으로 하는 공중합 수지를 비이클이라 한다.

현재의 도료 가운데서 가장 뛰어난 도료의 하나이다.

금속용 톱코우트로 하여 광범위한 용도를 확보하고 있고. 자동차(특히 메칼릭 도장), 가정용 전기 제품류, 착색 이-연도 강판, 가드레일, 사무용 기기, 기계 부품 등에 널리 사용

셀룰로오스 유도체 도료

에스터형 : 나이트로셀룰로오스, 아세틸셀룰로오스, 아세틸부틸셀룰로오스 등

에테르형 : 에틸셀룰로오스, 벤질셀룰로오스 등

이 중 나이트로셀룰로오스 도료는 (                  )