2018년 8월 21일

성명 : (          )

인산질 비료는 식물의 씨앗, 세포 및 생육에 매우 중요한 비료

인산질 비료의 대부분은 (        )을 원료로 하여 제조하는데, 인광석의 주성분은 인산 칼슘 (          )으로서, (               )% 정도 함유

인 성분은 식물의 씨앗으로부터 싹이나 뿌리가 날 때 영양을 공급한다. 또한, 식물의 성장 과정에서 에너지 를 공급하는 화학 물질 (ADP 또는 ATP)을 구성하는 중요한 성분

DNA : 인산, 디옥시리보스, 염기로 구성되는 고분자 화합물로 염색체의 주성분으로 실질적인 유전 물질

세포핵의 구성 물질로서 유전에 관여하는 DNA에도 인이 포함, 인은 (         )와 성장에 필수적인 성분

인산질 비료의 대부분은 인광석을 원료로 하여 제조하는데, 인광석의 주성분은 인산 칼슘으로서, 60~90% 정도 함유,  불용성이기 때문에 비료 효과가 거의 없다.

인광석 : 인을 함유한 암석

(           )와 (            )가 각각 황산과 인산을 사용하여 인광석을 분해하는 방식인데 비하여, (        )와 (           )는 인광석을 가열하여 인산 비료를 제조하는 방식

그림 인산질 비료의 종료

1) 과인산 석회의 특징

인산이수소 칼슘(              을 주성분으로 하는 산성 비료

약간 습한 촉감을 가진 엷은 회색 가루이며 독특한 냄새

과인산 석회는 P2O5 약 (             )% 함유

수용성이어서 비료 효과가 빨리 나타나는 장점이 있지만, 비료로서의 효과가 없는 석고(         )를 다량 함유하는 단점

밑거름용으로 사용. 이 비료를 염기성 비료와 배합하거나 저장하게 되면, 수용성 인산의 분량이 줄어들 수 있으므로 주의

2) 과인산 석회의 제조

과인산 석회는 (    )  을 분쇄하여 (     )과 반응시켜 제조하며, 부성분으로 약  (              )가 생산

(                                                                    )

과인산 석회의 제조 방법에는 (         )과(          )이 있으며, 과인산 석회의 제조 공정은 그림과 같다.

그림 과인산석회 제조 공정

1) 중인산 석회의 특징

중과인산 석회는 가용성 인산 함유량이 (      )%로 과인산 석회보다 많다. 이는 황산 대신 인산을 사용함으로써, 비료 효과가 없는 황산 칼슘이 발생하지 않기 때문

2) 중인산 석회의 제조

중과인산 석회의 제조 과정은 (       )으로 (      )을 만든 다음, 이 인산을 다시 인광석과 반응시켜 제조
(                                                                     )

1) 소성 인비의 특징

중플루오르를 함유한 인광석에서 (          )를 화학적으로 제거하여 (        )으로 만든 것이다. 대부분의 인광석은 플루오르를 함유하고 있는데, 플루오르를 함유한 인광석은 (        )에 녹지 않는다.

2) 소성 인비의 제조

소성인비의 제조 방법은, 먼저 (        )과 (         )를 분쇄하여 혼합한 다음 회전 가마에 넣어 (        )℃로 가열하여 용융시킨다. 여기에 수증기를 불어 넣은 다음, 그 용융물을 물 속에 넣어 급랭시키면 (         )가 휘발되어 (         )에 녹는 인산칼슘이 생산된다.

(                                                                             )