온도 변화에 따른 고체 시료의 용해도 측정

50mL의 비커에 증류수 30g을 넣고 질산칼륨 약 5g 정도를 정확히 칭량하여 증류수에 녹인다.

물을 넣은 250mL 중탕용 비커에 시료를 넣은 비커를 담그고 여기에 자석 교반기로 교반하면서 가열한다.  이 때 온도 상승률은 1분에 1℃정도로 한다.

비커 속의 결정이 없어지면 이 때의 온도(t1)를 기록하고 가열과 교반을 중지한다.

용액이 공기 중에서 자연 냉각되기를 기다려 결정이 생기기 시작하는 온도(t2)를 관찰하고 기록한다.

t1과 t2를 평균한 온도 tm([eqn: rm {t _{1} `+`t _{2}} over {2}])의 용해도를 다음 식으로 구한다.

용해도 = [eqn: rm {M} over {m} ` TIMES `100]

여기서 M : 시료의 무게(g)

m : 시료를 녹인 물의 무게(g)

위와 같은 방법으로 3회 반복하여 측정한다.

염화칼륨에 대해서도 위와 같은 방법으로 실습한다.