실습 순서

비중병에 의한 설탕 수용액의 비중 측정

게이-뤼삭  비중병과 마개(여기에는 가느다란 모세관이 뚫려 있다.)를 깨끗이 씻은 다음 건조한다.

그림  게이-뤼삭 비중병

마개를 한 비중병을 0.1mg까지 정확히 칭량하여 그 무게를 정확히 알아 둔다.

농도가 각각 5%, 10%, 15%, 20%인 설탕 수용액 시료 50mL를 제조한다.

농도 시료	0%	5%	10%	15%	20%
설탕(g)	0	2.5	5	7.5	10
증류수(g)	50	47.5	45	42.5	40

측정하려는 시료의 불순물을 완전히 제거한다. 필요하면 건조한 거름 종이로 거른다.

이 용액을 비중병에 넣고 마개를 막는다. 이것을 항온 수조에 약 20분 동안 담가 온도를 일정하게 유지한다.

비중병을 항온 수조에서 꺼내 겉의 물기를 잘 닦고 무게를 정확히 칭량한 다.

위와 같은 방법으로 시료 대신 물을 넣고 그 무게를 칭량한 후 이를 바탕으로 비중을 계산한다.

위와 같은 방법으로 시료 대신 미지 시료를 넣고 그 무게를 칭량한 후 이를 바탕으로 비중을 계산한다.