비중계에 의한 염화나트륨 수용액의 비중 측정

농도가 각각 5%, 10%, 15%, 20%인 염화나트륨 수용액을 1,000mL를 제조한다.

농도 시료	0%	5%	10%	15%	20%
염화나트륨(g)	0	50	100	150	200
증류수(g)	1,000	950	900	850	800

1,000mL 메스실린더를 깨끗이 씻은 다음 건조시키고, 시료를 80% 정도 넣는다.

비중계의 윗부분 잡고 천천히 용액속에 넣어 띄운다. 이 때 잘못하여 비중계의 밑 부분이 메스실린더와 부딪치지 않도록 한다.

비중계가 메스실린더 벽에 닿지 않도록 하고 액면의 눈금을 읽는다.

측정을 3회 반복하여 평균값을 구한다.

계산의 예(엑셀 이용)

비중병에 의한 설탕 수용액의 비중 측정

염화나트륨 수용액의 질량 측정

설탕 수용액의 비중 계산

설탕 수용액의 비중 및 농도 그래프

미지 설탕 수용액의 농도

7.49%

참고 문헌

1. 화공계측제어 2003년 교육 인적 자원부2. 화공 기초 실습 1984년 문교부