실습 방법

KMnO4의 농도 측정

1,000 ppm KMnO4(분자량 : 157.93,Mn=54.93) 용액 1 L를 모액으로 제조한다.(KMnO4 기준 1,000ppm)

1,000 ppm KMnO4 표준 용액으로 10 ppm, 20ppm, 30ppm, 40 ppm, 50 ppm의 KMnO4 표준용액 100 mL를 각각 제조한다.

분광광도계 파장 조절기로 파장을 540nm에 맞춘다.

각각의 표준용액과 미지농도 용액(2개)의 흡광도를 측정한다.(흡광도 값은 소수점 셋째자리까지 표기한다.)

* 평균 흡광도값은 소수점 넷째자리에서 반올림 할 것.

실험에서 구한 측정값을 이용하여 흡광도와 농도와의그래프(10cm ×  10cm)를 작성하고 미지 시료의 값을 구하시오.(미지시료농도는 적색볼펜으로 표시할 것)

미지 시료는 표준원액으로부터 몇 배 희석되었는지를 계산하시오.(단, 문제풀이 과정 중 소수점 발생시 반올림하여 소수점 둘째자리까지만 기록한다.)

검량선의 직선의 방정식을 구하시오.(단 y = ax ＋ b에서 기울기는 a임)

직선의 방정식에 의하여 미지시료의 농도를 구하시오.(소수점 발생 시 반올림하여 둘째자리까지만 기록한다.)

K2Cr2O7의 농도 측정

1,000 ppm K2Cr2O7(분자량 : 242.0, Cr=51) 용액 1 L를 모액으로 제조한다.(K2Cr2O7 기준 1,000ppm

1,000 ppm K2Cr2O7 표준 용액으로 10 ppm, 20ppm, 30ppm, 40 ppm, 50 ppm의 K2Cr2O7(표준용액 100 mL를 각각 제조한다.

분광광도계 파장 조절기로 파장을 440nm에 맞춘다.

지시계의 지침이 0 %T를 가르키도록 0 %T 조절기로 조절한다.

각각의 표준용액과 미지농도 용액(2개)의 흡광도를 측정한다.(흡광도값은 소수점 셋째자리까지 표기한다.)

* 평균 흡광도값은 소수점 셋째자리에서 반올림 할 것.

실험에서 구한 측정값을 이용하여 흡광도와 농도와의그래프(10cm ×  10cm)를 작성하고 미지 시료의 값을 구하시오.(미지시료농도는 적색볼펜으로 표시할 것)

미지 시료는 표준원액으로부터 몇 배 희석되었는지를 계산하시오.(단, 문제풀이 과정 중 소수점 발생시 반올림하여 소수점 둘째자리까지만 기록한다.)

검량선의 직선의 방정식을 구하시오.(단 y = ax ＋ b에서 기울기는 a임)

직선의 방정식에 의하여 미지시료의 농도를 구하시오.(소수점 발생 시 반올림하여 둘째자리까지만 기록한다.)