실습 방법

실습 준비

오스트발트 점도계를 깨끗이 씻어 항온 건조기에 넣어 건조시킨다.

항온 수조의 온도를 25℃로 조정하여 놓는다

시료로 20, 40, 60, 80%(부피%)의 에탄올 수용액과 순수한 에탄올을 각각 25mL씩 준비한다.

표  에탄올 시료의 제조

농도 시료	0%	20%	40%	60%	80%	100%
물(mL)	25	20	15	10	5	0
에탄올(mL)	0	5	10	15	20	25
전체(mL)	25	25	25	25	25	25

점도 측정

그림과 같이 오스트발트 점도계의 a부분에 고무관을 달고 스탠드를 이용하여 항온 수조에 점도계의 표준선 b눈금의 윗부분까지 수직으로 잠기도록 설치한다.

스포이드로 증류수를 취하여 점도계의 e부분을 통해 d부분까지 채우고, 고무관에 피펫 필러를 부착하여 증류수를 b선보다 위까지 오도록 한 다음, 핀치 콕으로 고무관을 눌러 증류수가 흐르는 것을 막는다.

10분 정도 가만히 놓아 둔 뒤 핀치 콕을 풀어 증류수가 자연적으로 흐르게 하여 증류수의 윗면이 b선을 통과할 때부터 표준선 c를 통과할 때까지 걸린 시간을 초시계로 측정한다.

위의 조작을 3회 정도 반복하여 평균값을 구한다.

각 시료에 대해서도 위의 실습을 반복한다.

증류수와 각 시료의 밀도를 데이터 북에서 찾아 다음 식을 이용하여 점도를 계산한다.

[eqn: {mu } over {mu _{w}} ``=`` {rho `․`t} over {rho _{w} `․`t _{w}}]

여기서

[eqn: mu _{w}] : 증류수의 점도(20℃에서 1cP)

[eqn: rho _{w}] : 증류수의 밀도(20℃에서 1g/cm3)

[eqn: mu] : 시료의 점도

[eqn: rho] : 시료의 밀도

[eqn: t _{w}] : 증류수가 흘러내는 데 소요된 시간

[eqn: t] : 시료가 흘러내는 데 소요된 시간

위의 결과를 바탕으로 에탄올의 농도를 가로축에 점도를 세로축에 나타내어 점도 곡선을 그린 다음 농도와 점도와의 관계를 조사한다.