실습 보고서

실 습 일	200 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	Ⅱ. 기초 조작 실습
실습제목	2-1. 유리 세공
실 습 자	과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습 재료 및 기구

재 료
기 구

2. 실습 작품

번호	항 목	그리기	비고
1	유리관 자르기
2	구부린 관(45°)
3	구부린 관(90°)
4	모세관/스포이드
5	마개에 구멍뚫기

수행 평가

실습명	항 목	번호	항 목 별 채 점 방 법	배점	학생	교사
유리 세공	실험수행 전반	1	- 실험복, 보고서철, 교과서, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 기구 파손이 없고 실험 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가? - 가스 버너 및 알코올램프는 안전하게 사용하는가?	10
			매우 우수 : 10점, 우수 : 8점, 양호 : 6점, 보통 : 4점, 불량 : 2점, 매우 불량 : 0점
	유리관 자르기	2	흠집을 잘 내고 한 번에 자르면 10점, 한번에 자르지 못하면 5점, 못 자르면 0점	10
	불꽃으로 다듬기	3	끝이 잘 다듬어 졌으면 10, 지나치게 다듬어 졌으면 5, 다듬어지지 않으면 0점	10
	구부린관 (45°)	4	45°로 잘 구부려졌으면 10점, 45°로 구부려지지 않았으면 5점, 구부려지지 않았으면 0점	10
	구부린관 (90°)	5	90°로 잘 구부려졌으면 10점, 90°로 구부려지지 않았으면 5점, 구부려지지 않았으면 0점	10
	스포이드 만들기	6	스포이드 모세관이 잘 만들어 졌으면 10점, 잘 만들어지지 못했으면 5점, 만들어지지않았으면 0점	10
	마개에 구멍뚫기	7	구멍이 잘 만들어 졌으면 10점, 구멍이 잘 만들어지지 않았으면 5점, 구멍이 뚫이지 않았으면 0점	10

실 습 일	2010 년 월 일	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

형성 평가 문제

1. 연질 유리라고도 하고 판유리나 병유리 등으로 주로 산업 현장에서 많이 사용하는 유리는?

① 납유리	② 붕규산 유리

③ 칼륨 석회 유리	④ 소다 석회 유리

⑤ 질산 칼륨 유리

2. 경질 유리라고도 알려져 있으며 시험관, 플라스크, 비커 등의 화학 실험용 기구에 많이 사용되며, 절단면이 연한 노란색을 띠는 유리는?

① 납유리	② 붕규산 유리

③ 칼륨 석회 유리	④ 소다 석회 유리

⑤ 질산 칼륨 유리

3. 가장 많이 생산되는 유리로 표면이 제조된 그래로의 평활한 면을 갖고 있으며, 건축물의 창유리 등에 많이 사용되는 유리는?

① 판유리	② 색유리

③ 강화 유리	④ 무늬 유리

⑤ 광학 유리

4. 유리 온도를 750 ~ 800℃까지 가열한 뒤 빠른 공기로 양면을 급냉시켜서 강도를 높인 안전 유리는?

① 판유리	② 색유리

③ 강화 유리	④ 무늬 유리

⑤ 광학 유리

5. 유리에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 유리는 압축 강도는 크지만 인장 강도는 작다

② 일반적인 판유리의 경우 굴절률이 1.5정도이다.

③ 유리는 화학 물질에 대하여 매우 안정한 재료이다.

④ 유리는 열전도율과 열팽창율이 작기 때문에 부분적으로 급격히 가열하거나 냉각시키면 깨지지 쉽다.

⑤ 유리는 제품화 과정을 거치면서 성형 단계에서 유리 내부의 변형이 생기기 때문에 기계적 강도가 많이 증가하는 취성 재료이다.