실습 보고서

실 습 일	2010 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	표준용액 제조
실습제목	백분율 농도 용액 조제
실 습 자	환경화공과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습재료 및 기구

재 료
기 구

2. 백분율농도의 종류

3. 시약조제 방법

(1) 5, 10, 15, 20(w/w%)용액 :

(2) 5, 10, 15, 20(w/v%)용액 :

(3) 20(w/v%)농도로부터 25, 50, 75, 100(v/v%)용액 :

4. 실습결과 및 계산

(1) 설탕용액 농도와 굴절율

농도	5(w/w%)	10(w/w%)	15(w/w%)	20(w/w%)	미지용액
굴절율

농도	5(w/v%)	10(w/v%)	15(w/v%)	20(w/v%)	미지용액
굴절율

농도	25(v/v%)	50(v/v%)	75(v/v%)	100(v/v%)	미지용액
굴절율

(2) 농도와 굴절율 그래프

(굴절율) 1.36
1.35
1.34
1.33
0	5	10	15	w/v%(농도)

(3) 미지농도의 오차

구분 검량선	굴절율	참값	측정값	오차	오차율(%)
(w/w%)농도
(w/v%)농도
(v/v%)농도

수 행 평 가

실습명	항 목	번호	항목별 채점방법	배점	학생	교사
백분율 농도 조제	실험 수행	1	- 실험복, 보고서철, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 용량플라스크, 피펫 등을 사용할 때 눈금을 눈높이에서 표선을 일치시키는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가? - 제조한 용액의 개수와 조제량은 맞는가?	10
			매우 우수 : 10점, 우수 : 8점, 양호 : 6점, 보통 : 4점, 불량 : 2점, 매우 불량 : 0점
	wt% 조제	2	질량백분율 용액을 조제하였으면 5점, 나머지는 0점	5
	w/v% 조제	3	질량/부피백분율 용액을 조제하였으면 5점, 나머지는 0점	5
	v/v% 조제	4	부피백분율용액을 조제하였으면 5점, 나머지는 0점	5
	굴절율 측정	5	제조한 용액열을 가지고 농도가 큰 표준용액일수록 굴절율(당도)가 크게 나왔으면 5점, 나머지는 0점	5
		9	미지시료의 농도를 구하는 계산과정이 맞으면 5점, 나머지는 0점	5
		10	학생의 실험 결과치 와 모범답안과의 값 차이가 ± 5 % 이하인 경우 20점 ± 5 % 초과 ～10 % 이하인 경우 15점 ± 10 % 초과 ～20 % 이하인 경우 10점 ± 20 % 초과 ～30 % 이하인 경우 5점 ± 30 % 초과인 경우 0점	20

실 습 일	200 년 월 일	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

평가 문제

증류수 100그램에 NaOH 20그램을 녹여서 만든 수용액의 질량 백분율 농도는 얼마인가 ?

성질이 다른 두 액체를 혼합하여 에탄올 30(v/v%)부피 백분율 용액을 제조할 때 에탄올 30mL와 증류수 70mL를 각각 넣어 혼합하여 제조하는 방법과 에탄올 30mL에 증류수를 부어 전체가 100mL로 제조하는 방법중 옳은 것은 ?

20(W/v%)용액을 가지고 2(W/v%)용액 100mL을 제조한다면 필요한 20(w/v%)용액의 양은 ?

10(w/w%)용액과 10(w/v%)용액이 같은 경우는 어떠한 조건을 만족할 때 인가 ?