실습 보고서

실 습 일	2010 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	표준용액 제조
실습제목	백분율농도 용액 조제
실 습 자	환경화공과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습재료 및 기구

재 료
기 구

2. 백분율농도의 종류

3. 시약조제 방법

(1) 5, 10, 15, 20(w/w%)용액 :

(2) 5, 10, 15, 20(w/v%)용액 :

(3) 20(w/v%)농도로부터 25, 50, 75, 100(v/v%)용액 :

4. 실습결과 및 계산

(1) 설탕용액 농도와 굴절율

농도	5(w/w%)	10(w/w%)	15(w/w%)	20(w/w%)	미지용액
굴절율

농도	5(w/v%)	10(w/v%)	15(w/v%)	20(w/v%)	미지용액
굴절율

농도	25(v/v%)	50(v/v%)	75(v/v%)	100(v/v%)	미지용액
굴절율

(2) 농도와 굴절율 그래프

(굴절율) 1.36
1.35
1.34
1.33
0	5	10	15	w/v%(농도)

(3) 미지농도의 오차

구분 검량선	굴절율	참값	측정값	오차	오차율(%)
(w/w%)농도
(w/v%)농도
(v/v%)농도