실습 보고서

실 습 일	2010 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	표준용액 제조
실습제목	몰농도 용액 조제
실 습 자	환경화공과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습재료 및 기구

재 료
기 구

2. 몰의 정의

3. 관련지식

(1) 몰농도 제조방법:

(2) 람버트-비어 법칙이란 :

(3) 분광광도계의 광학계통도를 그려보자 :

4. 실습결과 및 계산

(1) 과망간산칼륨 표준용액의 흡광도

농도	0.0001(M)	0.0002(M)	0.0003(M)	0.0004(M)	0.0005(M)
흡광도

구분	미지시료1	미지시료2	비고
흡광도
농도

(2) 농도와 흡광도 그래프

(흡광도) 0.7
0.5
0.3
0.1
	0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005(M)

(3) 미지농도의 오차

구분 검량선	흡광도	측정 농도	참값	오차	오차율(%)
미지시료1
미지시료2

수 행 평 가

실습명	항 목	번호	항목별 채점방법	배점	학생	교사
몰 농도 조제	실험 수행	1	- 실험복, 보고서철, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 용량플라스크, 피펫 등을 사용할 때 눈금을 눈높이에서 표선을 일치시키는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가? - 제조한 용액의 개수와 조제량은 맞는가?	10
			매우 우수 : 10점, 우수 : 8점, 양호 : 6점, 보통 : 4점, 불량 : 2점, 매우 불량 : 0점
	몰농도 조제	2	0.01(M) 몰농도 용액을 조제하였으면 5점, 나머지는 0점	5
		3	0.01(M) 몰농도 용액으로부터 5개의 표준용액 열을 제조하면 5점, 나머지는 0점	5
	흡광도 측정	4	흡광도를 측정하기 전에 0점을 맞추면 5점, 나머지는 0점	5
		5	제조한 표준용액열을 가지고 농도가 큰 표준용액일수록 흡광도가 크게 나왔으면 5점, 나머지는 0점	5
	미지농도측정	9	미지시료의 농도를 구하는 계산과정이 맞으면 5점, 나머지는 0점	5
		10	학생의 실험 결과치 와 모범답안과의 값 차이가 ± 5 % 이하인 경우 20점 ± 5 % 초과 ～10 % 이하인 경우 15점 ± 10 % 초과 ～20 % 이하인 경우 10점 ± 20 % 초과 ～30 % 이하인 경우 5점 ± 30 % 초과인 경우 0점	20

실 습 일	200 년 월 일	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

평가 문제

몰이란 무엇인가 ?

NaOH 1몰농도를 제조하기 위하여 1L 메스플라스크에 넣어야할 무게는 ?

시판용 염화수소의 수용액(HCl용액)은 분자량이 36.47이고 비중은1.18이며 순도는 37.2%이다. 시판용 염산용액으로  1L의 1(M)용액을 만들려고 한다면 필요한 양은 ?

분광광도계를 구성하는 장치에 대하여 설명하라