실습 보고서

실 습 일	2010 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	표준용액 제조
실습제목	산표준용액의 조제 및 표정
실 습 자	환경화공과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습재료 및 기구

재 료
기 구

2. 산의 정의

3. 관련지식

(1) 염산과 탄산수소칼륨의 반응식:

(2) 0.1N -HCl 시약조제 방법 :

(3) 메틸오렌지 지시약 조제방법 :

4. 실습결과 및 계산

(1) 탄산수소칼륨(KHCO3) 용액

칭량한 탄산수소칼륨의 양 W(g)	탄산수소칼륨용액 조제량(mL)	적정에 사용한 탄산수소칼륨용액의 양(mL)

(2) 적정에 소비된 0.1N-HCl의 양, V'(mL)

회	1	2	3	평균
0.1 N-HCl의 소비량(mL)

(3) 0.1 N-HCl 표준액의 역가(f) 및 정확한 농도

[eqn: f~ =~{W × 25 over 500} over {V~' ×0.010}=]

[eqn: 0.1×f~=~~~~~~~~~~(N)]

구분	0.1N-HCl 참값농도	0.1N-HCl 제조농도	오차값	오차율	0.1N-HCl f값
값	0.1

수 행 평 가

실습명	항 목	번호	항목별 채점방법	배점	학생	교사
산표준용액조제및표정	실험 수행	1	- 실험복, 보고서철, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 용량플라스크, 피펫 등을 사용할 때 눈금을 눈높이에서 표선을 일치시키는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가? - 제조한 용액의 개수와 조제량은 맞는가?	10
			매우 우수 : 10점, 우수 : 8점, 양호 : 6점, 보통 : 4점, 불량 : 2점, 매우 불량 : 0점
	노르말농도 조제	2	0.1N 염산 용액을 조제하였으면 5점, 나머지는 0점	5
		3	메틸오렌지 지시약을 제조하면 5점, 나머지는 0점	5
	적정	4	뷰렛의 0눈금에 용액을 맞추어 넣고 뷰렛의 눈금에 눈의 높이를 맞추며 적정하면 5점, 나머지는 0점	5
		5	종말점 부근에서 적정액을 천천히 떨어뜨려 변색점을 정확히 찾으면 5점, 나머지는 0점	5
	미지농도측정	9	표준액의 역가를 구하는 계산과정이 맞으면 5점, 나머지는 0점	5
		10	학생의 실험 결과치 와 모범답안과의 값 차이가 ± 5 % 이하인 경우 20점 ± 5 % 초과 ～10 % 이하인 경우 15점 ± 10 % 초과 ～20 % 이하인 경우 10점 ± 20 % 초과 ～30 % 이하인 경우 5점 ± 30 % 초과인 경우 0점	20

실 습 일	200 년 월 일	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

평가 문제

1. 역가란 무엇인가?

2. 염산과 탄산수소칼륨의 화학반응식을 쓰시오.

3. 메틸오렌지의 변색 범위를 쓰시오.

4. 시약용 염산(비중1.18, 분자량 36.47, 순도37.2%)의 노르말 농도를 구하고, 1N-HCl 500mL를 제조할 경우 취할 염산의 양은 얼마인가 ?