실습 보고서

실 습 일	2010 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	표준용액 제조
실습제목	염기 표준용액의 조제 및 표정
실 습 자	환경화공과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습재료 및 기구

재 료
기 구

2. 일반적인 관찰

대안렌즈 배율	대물렌즈 배율	현미경의 확대 배율
관찰한 물체의 그림

3. 고배율 렌즈의 의한 관찰

대안렌즈 배율	대물렌즈 배율	현미경의 확대 배율
관찰한 물체의 그림

수 행 평 가

실습 과제명	세부사항	항목번호	항목별 채점 방법	배점	학생	교사
현미경 사용법	실험수행 전반	1	- 실험복, 보고서철, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가? - 제조한 용액의 개수와 조제량은 맞는가?	10
			매우 우수 : 10점, 우수 : 8점, 양호 : 6점, 보통 : 4점, 불량 : 2점, 매우 불량 : 0점
	일반적인 관찰	2	현미경을 작업대에 올려놓고 수평을 맞추었으면 5점, 그 외는 0점	5
		3	대물렌즈를 올바르게 조절하였으면 5점, 그 외는 0점	5
		4	프레파라트를 재물대에 올려놓고 제대로 고정하였으면 5점, 그 외는 0점	5
		5	대안렌즈, 조동나사, 미동나사를 올바르게 조절하였으면 5점, 그 외는 0점	5
		6	현미경 관찰 태도가 바르고 관찰한 물체를 제대레 그렸으면 10점, 그 외는 0점	10
	고배율 렌즈에 의한 관찰	7	렌즈용 오일을 프레파라트 위에 제대로 떨어뜨렸으면 5점, 그 외는 0점	5
		8	고배율 렌즈와 렌즈용 오일의 밀찰, 미동나사의 조절을 바르게 하였으면 10점, 그 외는 0점	10
		9	현미경 관찰 태도가 바르고 관찰한 물체를 제대로 그렸으면 10점, 그 외는 0점	10
		10	렌즈 페이퍼에 자일렌을 적셔 렌즈를 깨끗이 닥아 보관하였으면 5점, 그 외는 0점	5

실 습 일	200 년 월 일	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

평가 문제

1. 다음은 현미경의 사진이다. 각 부분의 명칭을 쓰고, 그 기능을 적어 보자.

손잡이

㉠

㉡

㉢

㉣

㉧

㉦

㉥

㉤

㉡

㉢

조명장치

조명조절나사

프레파라아트 이동장치

㉠

㉡

㉢

㉣

㉤

㉥

㉦

㉧

2. 프레파라아트 만들기

신문지에서 가장 작은 글자가 있는 부분을 가로, 세로 각각 5mm 정도로 오려 내자. 이 글자를 현미경으로 보기 위해서                를 만들어야 한다. 그 과정을 적어 보자.

3. 다음은 현미경을 사용법을 순서대로 적은 것이다. 밑줄이 쳐진 빈 칸에 알맞은 말을 적어 보자.

1) 배율이 가장      은 렌즈를 경통 밑에 오게 한 다음,           과            를 조절하여 현미경으로 시야를 밝게 하자.

2) 프레파라아트를              위에 올려 놓고, 관찰하려는 부분이          렌즈의 바로 아래에 오도록 하자

3) 옆에서 보면서          나사를 이용하여         렌즈와 프레파라아트가 가까워지도록 재물대를 올리자.

4)          렌즈를 들여다보면서 조동 나사로 재물대를 천천히 내리며 상을 찾자.

5)          나사를 돌리면서 상이 뚜렷이 보이도록 초점을 맞추자.

6) 시야에 상이 뚜렷이 보이면 프레파라아트를 상하좌우로 움직이면서 관찰하자.

7) 프레파라아트를 움직여 자세히 관찰하고자 하는 부분이 상의 중앙에 오도록 한 다음,               을 돌려서 한 단계 높은 배율의 대물 렌즈로 바꾸어 관찰하자.

3. 현미경으로 보이는 ‘라’의 모양을 그려보자.

라

4. 다음은 현미경의 사용법을 순서 없이 나열한 것이다. 이것을 순서대로 바르게 배열한 것은?

A. 프레파라트를 재물대 위에 놓는다.

B. 미동나사로 초점을 맞춘다.

C. 경통을 내려 대물렌즈를 재물대에 최대한 가깝게 한다.

D. 조동나사를 돌려 상을 찾는다.

E. 반사경을 조절하여 시야를 밝게 한다.

5. 다음 (     ) 안에 알맞은 말을 쓰시오.

현미경에서 관찰하는 재료가 어느 정도 확대되어 보이는 것인지를 나타내는 현미경의 배율은 대물 렌즈의 배율과 (             )의 배율을 곱한 값이다.

6. 다음은 현미경에 대한 설명이다.  (      ) 안에 맞으면 ○, 틀리면 ×를 하시오.

(1) 현미경으로 관찰할 때는 먼저 저배율로 관찰한다.

(2) 저배율보다 고배율로 보면 더 좁은 범위를 크게 볼 수가 있다.

(3) 경통 이동식 현미경으로 보면 실제와는 상하가 바뀌어 보인다.

(4) 현미경으로 물체를 관찰할 때 직사광선 같은 밝은 빛이 좋다.

7. 현미경의 각 부분과 기능을 바르게 연결하시오.

(가) 재물대	㉠ 다른 배율의 대물 렌즈로 바꿀 때 사용함

(나) 조리개	㉡ 정확한 초점을 맞출 때 사용함

(다) 미동 나사	㉢ 프레파라아트를 올려 놓는 곳

(라) 회전판	㉣ 구멍이 여러 개 있어서 빛의 양을 조절함

8. 프레파라아트를 상하좌우로 움직이면 상은 어떻게 움직이는가?

프레파라아트의 움직임	→ ← ↑ ↓
상의 움직임