피토관에 의한 유량 측정

실 습 일	2022 년 월 일 날씨 기온 ℃	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

실습 조건

물의 온도 (℃)	물의 밀도 ρ‘(g/cm3)	대기 온도 (℃)	공기의 밀도 ρ(g/cm3)	관의 지름 D(cm)

관의 중심부에서 길이에 따른 압력차 측정

측정점		압력차h(cm)	유속(cm/s)
관의 상부 벽면	cm
관 중앙과 상부 벽면 중간부	cm
관의 중심부(D/2)	cm
관 중앙과 하부 벽면 중간부	cm
관의 하부 벽면	cm

관련 계산식

유속

[eqn: v _{p} =C _{p} sqrt {{2g _{c} DELTA P} over {rho }} =C _{p} sqrt {{2g( rho prime - rho )R _{m}} over {rho }} =C _{p} sqrt {2g DELTA h}]

속도 분포 그래프

관의 벽면에서 부터의 길이(cm)

속도(m/s)

관련 계산식

실제 유량([eqn: Q _{실제}])

이론 유량([eqn: Q _{이론}])

유량계수([eqn: C _{v}])

평균유속 ([eqn: bar{u}])

레이놀즈수([eqn: N _{RE}])