급확대 의한 압력 손실 측정

실 습 일	2024 년 월 일 날씨 기온 ℃
실 습 자
지도교사	(인)

실습 조건

물의 온도(℃)	물의 밀도(kg/m3)	물의 점도(kg/m․s)

급확대 직경 및 단면적

항목		측정값
직경(D)	D1	m
	D2	m
단면적(A)	A1	m2
	A2	m2

실험 결과

측정 항목		1회
수두차(h)		m
로터미터 유량		m3/s
부피(V)		m3
시간(t)		sec
측정 유량(Q측정)		m3/s
유속(u)	u1	m/s
	u2	m/s
레이놀즈수(NRE)	NRE1
	NRE2
이론 유량(Q이론)		m3/s
확대 손실 계수(Ke)
마찰 손실(F)		J/kg
이론 압력 손실(ΔP)		N/m2
이론 압력 손실 수두(H)		m

관련 계산식

평균유속 ([eqn: bar{u}])

[eqn: {bar{u}} ``=` {Q _{실제}} over {A} ``]

레이놀즈수([eqn: N _{RE}])

[eqn: N _{Re} ``=`` {D`` {bar{u}} `` rho } over {mu } ``]

확대 마찰 손실 계수([eqn: K _{e}])

층류일 때 축소 손실 계수

[eqn: K _{e}]<< 0.1이므로 F≒0과 같아서 무시

난류일 때 축소 손실 계수

[eqn: K _{e} ``=(`1- {A _{2}} over {A _{1}} `) ^{2}]

마찰 손실(F)

[eqn: F``= {K _{e} u _{1}^{2}} over {2}]

이론 압력 손실(ΔP)

[eqn: DELTA P``=`F```․`` rho]

압력 손실 수두(H)

[eqn: rm H`=` DELTA P`` TIMES ` {10,3300mmH _{2} O} over {101,335N/m ^{2}}]