글로브 밸브(glove valve)에 의한 압력 손실 측정

실 습 일	2024 년 월 일 날씨 기온 ℃	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

실습 조건

물의 온도(℃)	물의 밀도(g/cm3)	물의 점도(g/cm․s)

글로브 밸브 직경 및 단면적

항목		측정값
길이	L	m
직경	D	m
단면적	A	m2

압력 손실

측정 항목	1회	2회	3회
수두차(h)	m	m	m
로터미터 유량	m3/s	m3/s	m3/s
부피(V)	m3	m3	m3
시간(t)	sec	sec	sec
측정 유량(Q측정)	m3/s	m3/s	m3/s
유속(u)	m/s	m/s	m/s
상당 길이(Le)	m/s	m/s	m/s
글로브 밸브 계수(kf)
레이놀즈수(NRE)
이론 유량(Q이론)	m3/s	m3/s	m3/s
마찰 손실(F)	J/kg	J/kg	J/kg
이론 압력 손실(ΔP)	N/m2	N/m2	N/m2
이론 압력 손실 수두(H)	m	m	m

관련 계산식

평균유속 ([eqn: bar{u}])

레이놀즈수([eqn: N _{RE}])

마찰 손실(ΔP)

이론 압력 손실 수두(H)