기-액 평형 실험

실 습 일	2015 년 월 일 날씨 기온 ℃	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

제조한 메탄올의 밀도

빈 비중병 무게(g)	증류수 및 비중병의 무게(g)	메탄올 및 비중병의 무게(g)	용액의 밀도

실험 결과

온도(℃)
측정값	수용액	잔유액	유출액	손실
비중병 + 용액 무게(g)
빈 플라스크 무게(g)
플라스크 + 용액 무게(g)
밀도(g/cm3)
양(g)
조성(wt %)
메탄올의 양(g)

조성 계산

가. 원료의 양과 조성 및 잔류액의 조성을 아는 경우

W1(g)	x1	x2	I1	I2	W2(g)	XDav

① X:I그래프에서 x1를 가로에서 찾아서 그에 맞는 y축 값을 구하면 I1

② X:I그래프에서 x2를 가로에서 찾아서 그에 맞는 y축 값을 구하면 I2

③ lnW2 = lnW1 - I1 + I2

④ 유출액의 평균 조성(xDav)

나. 원료의 양과 조성 및 잔류액의 양을 아는 경우

W1(g)	x1	W2(g)	I1	I2	x2	XDav

① X:I그래프에서 x1를 가로에서 찾아서 그에 맞는 y축 값을 구하면 I1

②

③ 그래프에서 잔류액의 조성 이론값(x2)

④ 유출액의 평균 조성(xDav)

검량선으로 직선의 식

결과 정리

온도 (℃)	혼합용액의 질량(g)	응축액의 질량(g)	혼합용액 의 wt%	응축액 의 wt%	혼합 용액의 mole %	응축액의 moole%
80
81
82
83
84

메탄올-물 계의 끓는점 -조성 선도

메탄올-물계의 x-y 선도

색소선의 형태

레이놀즈수 대 유속