속실렛 추출 실험

실 습 일	2013 년 월 일 날씨 기온 ℃
실 습 자
지도교사	(인)

식물 기름의 용매 추출

원료의 무게(g)	추출하기 전 증류 플라스크의 무게(g)	증류 후 증류 플라스크의 무게(g)	유지의 무게(g)

혼합 지방산의 분리

원료의 무게(g)	추출하기 전 증류 플라스크의 무게(g)	증류 후 증류 플라스크의 무게(g)	유지의 무게(g)

유지의 성질 조사

산값

시료 채취량(g)	수산화칼륨-에탄올 용액 사용량(mL)	수산화칼륨-에탄올 용액 노르말 농도	수산화칼륨-에탄올 용액 농도 계수	시료의 산값

비누화값

시료 채취량(g)	본 시험에서의 0.5N 염산 사용량(mL)	공 시험에서의 0.5N 염산 사용량(mL)	0.5N 염산 의 농도 계수	시료의 비누화값

요오드화값

시료 채취량(g)	본 시험에서의 0.1N 티오황산나트륨 용액 사용량(mL)	공시험에서의 0.1N 티오황산나트륨 용액 사용량(mL)	0.1N 티오황산나트륨 용액 농도 계수	요오드화값