기본 단위

1) 길이

1미터는 빛이 진공에서 1/299,792,458초 동안 진행한 경로의 길이(제17차 CGPM/1983)

표준 단위는 (                        ) 기호는 (                      )

m는 진공에서의 빛의 속도c를 ms-1단위로 나타낼 때 그 수치를 299,792,458로 고정함으로써 정의(2919년 5월 20일 개정)

1m = 100cm= 1,000mm = 106㎛ = 109nm

1ft = 0.3048m = 12in

1in = 0.0254m = 2.54cm

현재 우리나라의 국가길이에 표준기인 요오드 안정화 헬륨-네온 레이저로서 요오드 분자의 포화습수분광(11-5밴드, R(127))의 전이선의 초미세구조선(a-16또는 f)에 주파수 안정화 하여 사용한다.

2) 질량

백금-이리듐으로 만들어진 국제원기는 1889년 제1차 국제도량형총회에서 지정한 상태 하에 국제도량형국(BIPM)에 보관되어 있으며 당시 국제도량형총회는 국제원기를 인가

표준 단위는 (                   )기호는 (                   )

kg은 플랑크 상수 h를 Js단위로 나타낼 때 그 수치를 6.62606015×10-34으로 고정함으로서 정의(2919년 5월 20일 개정)

1kg = 1,000g = 106mg = 109㎍ = 10-3ton

1lb = 0.4536kg = 453.6g

3) 시간

초는 세슘-133 원자의 바닥상태에 있는 두 초미세 준위 사이의 전이에 대응하는 복사선의 9,192,631,770 주기의 지속시간(제13차 CGPM/1967-1968), 이 정의에서 세슘원자는 온도가 0 K인 바닥상태에 있는 원자를 가리킨다." (CIPM/1997)

표준 단위는 (                    )기호는 (              )

1h = 60min = 3,600s

4) 온도

물의 삼중점 셀은 공기 없는 유리 공기에 담은 것으로 셀 내부에 얼음이 생기면 물, 얼음 및 수증기가 공존하는 삼중점 상태,

삼중점 상태의 온도를 국제 온도 눈금-90(ITS-90)에서 (                   )으로 정의

표준 단위는 (                 ) 기호는 (                  )

K는 볼츠만 상수 k를 JK단위로 나타낸 때 그 수치를 1.380649 × 10-23으로 고정함으로서 정의(2919년 5월 20일 개정)

섭씨 눈금 : (

)

화씨 눈금 : (

)

온도 사이의 눈금의 크기 관계

1℃ = 1K = 1.8℉ = 1.8

표준 단위와 관습 단위와의 상관 관계

그림 Ⅰ-5여러 온도 눈금 사이의 관계

5) 물질량

탄소 12의 0.012 킬로그램에 있는 원자의 개수와 같은 수의 구성요소를 포함한 어떤 계의 물질량

표준 단위는 (                 ), 기호는 (                            )

몰을 사용할 때에는 구성요소를 반드시 명시해야 하며 이 구성요소는 원자, 분자, 이온, 전자, 기타 입자 또는 이 입자들의 특정한 집합체

탄소 1개의 질량이 1.993× 10-23g 이므로 탄소 원자 1몰에 들어 있는 탄소 원자의 개수는

6.02× 1023개를 아보가드로 수(NA)

물질량 1몰은 아보가드로 수만큼의 분자, 원자 또는 이온의 양

몰	개수	질량
원자 1몰 분자 1몰 이온 1몰	6.02× 1023개의 원자 6.02× 1023개의 분자 6.02× 1023개의 이온	원자량에 g을 붙인 값 분자량에 g을 붙인 값 이온식량에 g을 붙인 값

(1) 탄소 원자 3.01× 1023개는 몇 몰인가?

(2) 염화칼슘(CaCl2) 1mol의 질량은 몇 g인가?(단 Ca : 40, Cl : 35.5)

(3) 공기의 평균 분자량은 29g/mol이다. 공기 5mol의 질량(kg)은 얼마인가?

6) 전류

암페어는 무한히 길고 무시할 수 있을 만큼 작은 원형 단면적을 가진 두 개의 평행한 직선 도체가 진공 중에서 1 미터의 간격으로 유지될 때, 두 도체 사이에 매 미터당 2 ×10-7뉴턴(N)의 힘을 생기게 하는 일정한 전류

표준 단위 (                ), 기호 (                 )

7) 광도

칸델라는 진동수 540 × 1012헤르츠인 단색광을 방출하는 광원의 복사도가 어떤 주어진 방향으로 매 스테라디안 당 1/683 와트일 때 이 방향에 대한 광도이다.

표준단위 (                            ), 기호 (                      )