관 부속품에 의한 압력 손실 계산은관 부품으로 인한 것과 같은 크기의 압력을 나타내는 관의 길이 즉 상당 길이(equivalent length)를 구해서 직관과 같이 패닝의 식을 이용하여 계산

그림 Ⅱ-11 관 부품에서의 손실

(                                                                        )

상당 계수를 구하는 계수 n

표 Ⅱ-2 상당 길이를 구하는 계수 n

상당 길이

(                                                      )

관의 길이가 10m이고 안지름이 27 mm인 관 도중에 90o엘보 2개, 글로브 밸브 1개가 있다. 이 관로의 상당 길이를 고려한 전 길이를 구하여라.

1. 관의 길이가 50m이고 안지름이 20mm인 관 도중에 45o 엘보 2개가 있다. 이 관로의 상당 길이를 고려한 전 길이를 구하여라.

2. 관의 길이가 30m이고 안지름이 30mm인 관 도중에 90o 엘보 2개, 글로브 밸브 1개가 있다. 이 관로의 상당 길이를 고려한 전 길이를 구하여라.

3. 관의 길이가 30m이고 안지름이 150mm인 관 도중에 45o 엘보 1개, 90o 엘보 1개, 글로브 밸브 1개가 있다. 이 관로의 상당 길이를 고려한 전 길이를 구하여라.