과제 4

문제 1

2중관식 열교환기에서 120℃의 뜨거운 기름이 파이프 속으로 들어가고 25℃의 물이 관외부로 흘러가 열교환을 하여 물은 80℃로 더워져 나가고 기름은 70℃로 온도가 내려 간다. 이 때, 병류일 때와 향류일 때에 대하여 각각 평균 온도차를 구하여라.