고체와 액체의 분리조작으로 불순한 용액으로부터 순수한 고체 결정을 얻기 위한 방법

(1) 결정의 형태

결정각과 축의 길이에 따른 분류

삼사정계(triclinic system) : (

)

단사정계(monoclinic system) : (

)

사방정계(orthorhombic system) : (	)

정방정계(tetragonal system) : (

)

삼방정계(trigonal system) : (	)

육방정계(hexagonal system) : (

)

등축정계(cubic system) : (	)

결정을 이루는 결합의 형태에 의한 분류

(2) 결정의 구조

결정 구조는 3차원적 구조의 공간적 배열을 이루고 있고 규칙적인 배열에 따라 다양하게 분류

원자 배열의 규칙성을 나타낼 수 있는 최소의 단위인 단위 셀 (unit cell)로 원자 배열의 규칙성을 설명

결정 구조에는 체심 입방 구조, 면심 입방 구조, 육방 밀집 구조 등

(3) 결정화의 원리

결정화 조작은 물질이 용액 중에서 결정 표면으로 이동하는 현상에 중점을 두고 있으며, 결정화 조작의 평형은 용액이나 모액(mother liquor)이 포화된 상태

농도는 용해도 곡선으로부터 얻을 수 있는데 용해도(solubility)는 주로 온도에 영향을 받으며 압력에 대한 영향은 무시

용해도 : 일정 온도에서 용매 100g에 녹는 용질의 g수

용해도 곡선

용해도 곡선은 온도 변화에 따른 용액 농도를 그린 것으로 결정화 조작 때 많이 활용

( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )