결정화 장치는 주로 용액으로부터 결정을 얻는 장치이며, 반응기 내에서 과포화를 유도하는 방법과 반응기 내 현탁액 속에서 결정을 키워 가는 방법으로 분류

크리스탈 올소형 연속 결정화 장치 :  (

)

진공 결 정화 장치 : (

)

① 냉각 결정화 장치

탱크형 회분식 정석기

(	)

보통은 막대기나 쇠사슬을 매달아서 결정이 성장할 수 있는 표면적을 준다.

교반 회분식 정석기

(

)

Swenson-Walker 정석기

연속식 장치로 반원통형의 외부에 냉각수용 자켓이 있고 내부에는 7rpm 정도로 회전하는 리본형 교반기가 있다.

② 증발 결정화 장치

염석 증발관-Krystal 정석기

(	)

대형의 균일 결정의 제조에 적합

③ 단열 증발 및 냉각 결정화 장치

진공 정석기

(	)

( 바이오화공과 )  2학년 1반 (     )번 이름(             )