실습 보고서

실 습 일	200 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	여과
실습제목
실 습 자	과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습재료 및 기구

재 료
기 구

2. 거름종이와 깔때기를 이용한 여과 조작

거름종이 종류	1	2	3	4	5	6	7
여과 시간(분)
여과액의 투명도

3. 뷰흐너 깔때기를 이용한 여과 조작

구 분	녹 말	빨간 백묵	황산바륨
여과 시간(분)
여과액의 투명도

수행 평가

실습명	항 목	번호	항목별 채점방법	배점	학생	교사
여과	실험 수행 전반	1	- 실험복, 보고서철, 교과서, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가? - 가스 버너 및 알코올 램프는 안전하게 사용하는가?	10
			매우 우수 : 10점, 우수 : 8점, 양호 : 6점, 보통 : 4점, 불량 : 2점, 매우 불량 : 0점
	거름 종이와 깔때기를 이용한 여과 조작	2	거름 종이를 올바로 접으면 5점, 그 외는 0점	5
		3	전자저울을 올바르게 사용하면 5점, 그 외는 0점	5
		4	거름종이에 대한 여과시간을 기록하면 5점, 그 외는 0점	5
		5	여과액의 투명도를 잘 관찰하면 5점, 그 외는 0점	5
		6	여과를 올바르게 하면 10점, 그 외는 0점	10
	뷰흐너 깔때기를 이용한 여과 조작	7	10% 녹말 용액 500 ㎖을 만들면 10점, 그 외는 0점	10
		8	여과 장치를 꾸미면 10점, 그 외는 0점	10
		9	거름종이에 대한 여과 시간을 기록하면 5점, 그 외는 0점	5
		10	여과액의 투명도를 잘 관찰하면 5점, 그 외는 0점	5

실 습 일	2010 년 월 일	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

평가 문제

여과에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 여과재를 통과한 액을 잔액이라고 한다.

② 공업적으로는 직물, 철망, 다공성 금속, 모래 등이 사용된다.

③ 여과재에 걸러져서 남은 고체 덩어리를 케이크(Cake)라고 한다.

④ 여과재로 실험실에서는 거름종이, 유리 여과기, 유리 섬유, 석면 등이 사용된다.

⑤ 여과 조작은 술 등 양조 제조 공업과 정수 공정, 안료 및 염료 공정에서 많이 사용된다.

유체를 여과재에 통과시키기 위하여 압력차를 이용하는데 압력차를  발생시키는 방법이 아닌 것은?

① 중력식               ② 가압식               ③ 감압식

④ 가열식               ⑤ 원심 분리식

여과포에 붙어 있는 원통을 회전시키면서 원심력에 의한 압력차를 발생시켜 여과, 탈수, 케이크 제거가 연속적으로 이루어지게 하는 장치는?

① 모래 여과기          ② 가압 여과기          ③ 진공 여과기

④ 자갈 여과기          ⑤ 진흙 여과기

여과 조작 기구가 아닌 것은?

① 콕 깔때기            ② 뷰흐너 깔때기        ③ 삼각 깔때기

④ 분액 깔때기          ⑤ 가압 깔때기

실험실에서 흡인 여과를 위하여 사용하는 여과 구동 기구는?

① 거름종이             ② 진공펌프             ③ 분액 깔때기

④ 아스피레이터         ⑤ 뷰흐너 깔때기