실습 보고서

실 습 일	2010 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	기초 계측 실습
실습제목	부피 측정
실 습 자	환경화공과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습재료 및 기구

재 료
기 구

2. 메스플라스크를 사용하여 20%NaCl 수용액의 제조

사용한 메스 플라스크(mL)	칭량한 염화나트륨의 양(g)

3. 뷰렛의 사용방법

가) 한 손을 사용하는 방법

회수	1회	2회	3회	평균	한 방울의 mL
떨어뜨린 mL
떨어진 방울 수

나) 두 손을 사용하는 방법

회수	1회	2회	3회	평균	한 방울의 mL
떨어뜨린 mL
떨어진 방울 수

수 행 평 가

실습명	항 목	번호	항목별 채점방법	배점	학생	교사
부피 측정	실험 수행 전반	1	- 실험복, 보고서철, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 용량플라스크, 피펫 등을 사용할 때 눈금을 눈높이에서 표선을 일치시키는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가? - 제조한 용액의 개수와 조제량은 맞는가?	10
			매우 우수 : 10점, 우수 : 8점, 양호 : 6점, 보통 : 4점, 불량 : 2점, 매우 불량 : 0점
	천칭 사용법	2	천칭을 사용하여 염화나트륨 100g을 정확히 측량하면 5점, 나머지는 0점	5
	메스플라스크사용법	3	메스플라스크를 사용하여 표선까지 일치시킬 때 스포이드를 사용하면 10점, 사용하지 않으면 5점, 일치시키지 못하면 0점	10
	피펫필러 사용법	4	피펫필러를 사용할 줄 알면 5점 나머지는 0점	5
	홀피펫	5	홀 피펫을 사용할 줄 알면 5점, 나머지는 0점	5
	메스플라 미지농도측정	6	뷰렛을 사용하기 전에 증류수로 헹구면 5점, 나머지는 0점	5
		7	뷰렛 사용시 측정할 액으로 헹구면 5점, 나머지는 0점	6
		8	뷰렛 사용시 깔때기를 사용하면 5점, 나머지는 0점	5
		9	뷰렛 사용시 부피를 읽을 값이 소수 둘째자리가지 읽으면 5점, 나머지는 0점	5
		10	뷰렛 사용시 양손을 사용하면 10점, 나머지는 0점	10
		11	뷰렛 사용시 적정이 끝나면 깨끗이 씻고 뷰렛을 거꾸로하여 보관하면 5점, 나머지는 0점	5

실 습 일	200 년 월 일	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

평가 문제

1. 피펫에 들어 잇는 용액을 빼내기 위하여 눌러야 할 밸브는?

① 밸브 A

② 밸브 D

③ 밸브 E

④ 밸브 S

⑤ 밸브 A와 E

2. 피펫에 정확한 용액을 넣고 빼기 위해 필요한 기구는?

① 뷰렛

② 스텐드

③ 스포이드

④ 피펫필러

⑤ 메스플라스크

3. 부피측정기구로 적당하지 않는 것은?

① 피펫

② 뷰렛

③ 윗접시 천칭

④ 메스 실린더

⑤ 메스 플라스크

4. 부피의 단위로 올바른것은?

① mL	② ㎛	③㎡       ④ ㎏	⑤ ㎈

5. 세척 용액을 만들때 사용하는 시약은?

① 진한 황산과 중크롬산나트륨

② 진한염산과 중크롬산나틀뮴

③ 진한질산과 중크롬산나트륨

④ 진한초산과 중크롬산나트륨

⑤ 진한인산과 중크롬사나트륨