실습 보고서

실 습 일	2010 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	기초 계측 실습
실습제목	온도 측정
실 습 자	환경화공과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습재료 및 기구

재 료
기 구

2.100℃ 유리 온도계의 보정

가) 검정 결과표

정확한 온도 (t ℃)	온도계가 가르키는 온도 (t' ℃)	눈금차 [(t'-t) ℃]
0.00 32.38 100.00

나) 검정 보정표

온도계의 눈금(℃)

보정값⌒℃

︶

3)온도 측정

가) 액체의 온도 측정

(1)시간에 따른 온도 변화

시간(분)
측정 온도(℃)
보정 온도(℃)

(2)시간에 따른 온도 변화 그래프

온도(℃)

시간(분)

수 행 평 가

실습명	항 목	번호	항목별 채점방법	배점	학생	교사
온도 측정	실험 수행 전반	1	- 실험복, 보고서철, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 용량플라스크, 피펫 등을 사용할 때 눈금을 눈높이에서 표선을 일치시키는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가? - 제조한 용액의 개수와 조제량은 맞는가?	10
			매우 우수 : 10점, 우수 : 8점, 양호 : 6점, 보통 : 4점, 불량 : 2점, 매우 불량 : 0점
	0℃의 검정	2	검정하고자 하는 온도계를 0℃의 눈금이 완전히 잠기도록 얼음을 넣으면 5점, 나머지는 0점	5
	32.38℃ 검정	3	칭량한 황산나트륨을 작은 비커에 옮기고 증류수로 녹이면 5점, 나머지는 0점	5
		4	모래 중탕에서 가열시키면 5점, 나머지는 0점	5
		5	큰 비커의 온도가 약 40℃에 도달하도록 가열시키면 5점, 나머지는 0점	5
	100℃ 검정	6	비등석을 넣고 가열시키면 5점, 나머지는 0점	5
		7	검정하고자 하는 온도계의 둥근 부분이 물의 윗면으로부터 약 2cm 정도 오면 5점, 나머지는 0점	5
		8	물이 긇기 시작한 다음 약 10분간 기다리면 5점, 나머지는 0점	5
	유리 온도계의 보정	9	온도계가 가르키는 온도를 정확하게 읽고 기록했으면 5점, 나머지는 0점	5
		10	눈금차를 정확하게 기록했으면 5점, 나머지는 0점	5
		11	보정표를 정확하게 그렸으면 5점, 나머지는 0점	5
	액체의 온도측정	12	가열 시간과 온도 사이의 관계그래프를 모눈종이에 제대로 작성하엿으면 5점, 나머지는 0점	5
	높은 온도측정	13	가열 시간과 온도 사이의 관계그래프를 모눈종이에 제대로 작성하였으면 5점, 나머지는 0점	5

실 습 일	200 년 월 일	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

평가 문제

1. 접촉식 온도계에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 일반적으로 측정시간이 길다.

② 이동 물체의 온도 측정은 곤란

③ 물체의 외부 온도 측정이 용이

④ 1000℃이하 온도 측정에 용이

⑤ 측온부를 피측정 물에 직접 접촉시킨다.

2. 비 접촉식 온도계에 대한 설명이다. 틀린것은?

① 물체의 표면온도 측정 용이

② 이동 물체의 온도 측정 용이

③ 일반적으로 측정 시간이 길다

④ 1000℃이하 온도 측정에 용이

⑤ 피측정 물체의 온도를 일정하게 하면서 온도를 측정

3. 온도계의 종류가 아닌 것은?

① 유리제 온도계

② 부피식 온도계

③ 압력식 온도계

④ 저항식 온도계

⑤ 열전식 온도계

4. 열팽창 계수가 다른 2종의 금속 판을 압연 접착시킨 온도계는?

① 유리제 온도계

② 부피식 온도계

③ 압력식 온도계

④ 저항식 온도계

⑤ 바이메탈식 온도계

5. 구조적으로 간단하고 조작이 간편하여 산업현장이나 실험실 등에서 많이 쓰이는 전기 신호식 온도계는?

① 열전대온도계

② 부피식 온도계

③ 압력식 온도계

④ 저항식 온도계

⑤ 바이메탈식 온도계