실습 보고서

실 습 일	2010 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	표준용액 조제
실습제목	염기 표준용액조제 및 표정
실 습 자	환경화공과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습재료 및 기구

재 료
기 구

2. 염기의 정의

3. 관련지식

(1) 수산화나트륨과 술퍼민산의 반응식:

(2) 0.1N -NaOH 시약조제 방법 :

(3) BTB 지시약 조제방법 :

4. 실습결과 및 계산

(1) 술퍼민산(H2NSO3H) 용액

칭량한 술퍼민산의 양 A(g)	술퍼민산용액 조제량(mL)	적정에 사용한 술퍼민산용액의 양, V′(mL)

(2) 적정에 소비된 0.1N-NaOH의 양(mL)

회	1	2	3	평균, V(mL)
0.1 N-NaOH의 소비량(mL)

(3) 0.1 N-NaOH 용액의 정확한 농도, N(N) 및 역가(factor)

[eqn: N~=~ {1,000timesA×V' } over {97.10 timesV×T } ={1,000timesA×25 } over {97.10 timesV×250 }=]

[eqn: f ~=~ N(N) over 0.1(N) ~=]

구분	0.1N-NaOHl 참값농도	0.1N-NaOHl 제조농도	오차값	오차율	0.1N-NaOH f값
값	0.1